<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 10.1 for Internal Usage Only" />
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0521" />
  <CPU_Bean name="Cpu_Config" type="S32K144_100">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Cpu_Config" />
      <CPU_type v="S32K144_100" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <Event_module_name v="Events" />
    </Events>
    <Compiler v="GNU C Compiler" />
    <CompilerProperties>
      <Compiler v="GNU C Compiler" />
      <boolgroup name="Generate linker file" v="no" />
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>
  <Bean name="Clock_Cofig" type="clock_manager">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Clock_Cofig" />
      <Component_version v="S32_SDK_S32K" />
      <group name="">
        <list name="Callbacks" v="1">
          <boolgroup name="Configuration0" v="Disabled" />
        </list>
        <group name="Shared components">
          <interrupt_manager v="Interrupt_Config" />
        </group>
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Gpio_Config" type="PinSettings">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Gpio_Config" />
      <PinSettings_IP_Block v="PinSettings" />
      <Processor v="S32K144_100" />
      <group name="Settings">
        <EmptySection_DummyValue />
      </group>
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Interrupt_Config" type="interrupt_manager">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Interrupt_Config" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Osif_Config" type="osif">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Osif_Config" />
      <Component_version v="osifcommon" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Dma_Config" type="edma">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Dma_Config" />
      <Device v="DMA" />
      <Component_version v="S32_SDK_DMA_16CH" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Can0_Config" type="can_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Can0_Config" />
      <Device v="CAN0" />
      <Component_version v="S32_SDK" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Can2_Config" type="can_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Can2_Config" />
      <Device v="CAN2" />
      <Component_version v="S32_SDK" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Rtc_Config" type="rtc">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Rtc_Config" />
      <Device v="RTC" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Adc_Config" type="adc">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Adc_Config" />
      <Device v="ADC0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Watchdog_Config" type="wdog">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Watchdog_Config" />
      <Device v="WDOG" />
      <Component_version v="S32_SDK" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Timer_Config" type="lptmr">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Timer_Config" />
      <Device v="LPTMR0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Spi0_Config" type="spi_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Spi0_Config" />
      <Device v="LPSPI0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Uart1_Config" type="uart_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Uart1_Config" />
      <Device v="LPUART1" />
      <Flexio_uart_instance v="FLEXIO_UART0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Uart2_Config" type="uart_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Uart2_Config" />
      <Device v="LPUART2" />
      <Flexio_uart_instance v="FLEXIO_UART0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="Flash_Config" type="flash">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="Flash_Config" />
      <Device v="FTFC" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
  <Bean name="I2C_Config" type="i2c_pal">
    <Enabled v="Y" />
    <Properties>
      <Component_name v="I2C_Config" />
      <Device v="LPI2C0" />
      <Component_version v="S32K144_SDK01" />
    </Properties>
    <Methods>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Methods>
    <Events>
      <EmptySection_DummyValue />
    </Events>
  </Bean>
</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>

