Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - g -

- GALR : ENET_Type
- GAUR : ENET_Type
- GC : ADC_Type
- GDIR : GPIO_Type
- GE : APSR_Type , xPSR_Type
- get_config : flexspi_nor_driver_interface_t
- GFWR : CAN_Type
- GLOBAL : LPUART_Type
- GP1 : OCOTP_Type
- GP2 : OCOTP_Type
- GP30 : OCOTP_Type
- GP31 : OCOTP_Type
- GP32 : OCOTP_Type
- GP33 : OCOTP_Type
- GP40 : OCOTP_Type
- GP41 : OCOTP_Type
- GP42 : OCOTP_Type
- GP43 : OCOTP_Type
- GPR : c4_SRC_reg_t , SRC_Type
- GPR0 : IOMUXC_GPR_Type , IOMUXC_SNVS_GPR_Type
- GPR1 : IOMUXC_GPR_Type , IOMUXC_SNVS_GPR_Type
- GPR10 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR11 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR12 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR13 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR14 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR15 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR16 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR17 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR18 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR19 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR2 : IOMUXC_GPR_Type , IOMUXC_SNVS_GPR_Type
- GPR20 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR21 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR22 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR23 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR24 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR25 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR26 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR27 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR28 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR29 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR3 : IOMUXC_GPR_Type , IOMUXC_SNVS_GPR_Type
- GPR30 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR31 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR32 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR33 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR34 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR4 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR5 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR6 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR7 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR8 : IOMUXC_GPR_Type
- GPR9 : IOMUXC_GPR_Type
- GPTIMER0CTRL : USB_Type
- GPTIMER0LD : USB_Type
- GPTIMER1CTRL : USB_Type
- GPTIMER1LD : USB_Type
- GS : ADC_Type