Callisto4Bootloader: IOMUXC_SNVS_GPR Register Masks

Callisto4Bootloader

IOMUXC_SNVS_GPR Register Masks
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer » IOMUXC_SNVS_GPR Peripheral Access Layer

## GPR3 - GPR3 General Purpose Register

#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_MASK (0x1U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_SHIFT (0U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_MASK (0x2U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_SHIFT (1U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_MASK (0xCU)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_SHIFT (2U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_MASK (0x10000U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_SHIFT (16U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_MASK (0x20000U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_SHIFT (17U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_MASK (0x40000U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_SHIFT (18U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_MASK)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_MASK (0x80000U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_SHIFT (19U)
#define | IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_MASK)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_MASK)

Definition at line 24932 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_MASK (0x10000U)

Definition at line 24930 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_IN_LOW_VOL_SHIFT (16U)

Definition at line 24931 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_MASK)

Definition at line 24935 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_MASK (0x20000U)

Definition at line 24933 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_CUR_SHIFT (17U)

Definition at line 24934 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_MASK)

Definition at line 24938 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_MASK (0x40000U)

Definition at line 24936 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_OVER_VOL_SHIFT (18U)

Definition at line 24937 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_MASK)

DCDC_STATUS_CAPT_CLR - DCDC captured status clear

Definition at line 24926 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_MASK (0x2U)

Definition at line 24922 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STATUS_CAPT_CLR_SHIFT (1U)

Definition at line 24923 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_MASK)

Definition at line 24941 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_MASK (0x80000U)

Definition at line 24939 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_DCDC_STS_DC_OK_SHIFT (19U)

Definition at line 24940 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_MASK)

Definition at line 24921 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_MASK (0x1U)

Definition at line 24919 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_LPSR_MODE_ENABLE_SHIFT (0U)

Definition at line 24920 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_SHIFT)) & IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_MASK)

Definition at line 24929 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_MASK

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_MASK (0xCU)

Definition at line 24927 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_SHIFT

#define IOMUXC_SNVS_GPR_GPR3_POR_PULL_TYPE_SHIFT (2U)

Definition at line 24928 of file MIMXRT1062.h.