Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - e -

- EARS : DMA_Type
- ECR : CAN_Type , ENET_Type
- EDCBT : CAN_Type
- EDGE_SEL : GPIO_Type
- EEI : DMA_Type
- EIMR : ENET_Type
- EIR : ENET_Type
- enableDebug : _rtwdog_work_mode , _wdog_work_mode
- enableInterrupt : _rtwdog_config , _wdog_config
- enablePowerDown : _wdog_config
- enableRtwdog : _rtwdog_config
- enableStop : _rtwdog_work_mode , _wdog_work_mode
- enableTimeOutAssert : _wdog_config
- enableUpdate : _rtwdog_config
- enableWait : _rtwdog_work_mode , _wdog_work_mode
- enableWdog : _wdog_config
- enableWindowMode : _rtwdog_config
- ENBL : TMR_Type
- ENCBT : CAN_Type
- ENDPTCOMPLETE : USB_Type
- ENDPTCTRL : USB_Type
- ENDPTCTRL0 : USB_Type
- ENDPTFLUSH : USB_Type
- ENDPTLISTADDR : USB_Type
- ENDPTNAK : USB_Type
- ENDPTNAKEN : USB_Type
- ENDPTPRIME : USB_Type
- ENDPTSETUPSTAT : USB_Type
- ENDPTSTAT : USB_Type
- energy : arm_lms_norm_instance_f32 , arm_lms_norm_instance_q15 , arm_lms_norm_instance_q31
- ENT : TRNG_Type
- entry : IVT_t
- EPRS : CAN_Type
- erase : flexspi_nor_driver_interface_t
- erase_all : flexspi_nor_driver_interface_t
- ERFCR : CAN_Type
- ERFFEL : CAN_Type
- ERFIER : CAN_Type
- ERFSR : CAN_Type
- ERQ : DMA_Type
- ERR : DMA_Type
- ES : DMA_Type
- ESR1 : CAN_Type
- ESR2 : CAN_Type
- ETDC : CAN_Type
- EXCCNT : DWT_Type
- exit_no_cmd_sequence : flash_run_context_t