Callisto4Bootloader: Globals

Callisto4Bootloader

### - f -

- FlashLed() : c4_colours.h , c4_colours.c
- FLEXIO1_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- FLEXIO2_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- FLEXIO3_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- FLEXRAM_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- FLEXSPI2_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- flexspi_clear_cache() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_clear_error_status() : fsl_flexspi.c
- flexspi_clear_ip_rxfifo() : fsl_flexspi.c
- flexspi_clear_ip_txfifo() : fsl_flexspi.c
- flexspi_clear_sequence_pointer() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_clock_config() : fsl_flexspi.h
- flexspi_clock_gate_disable() : fsl_flexspi.h
- flexspi_clock_gate_enable() : fsl_flexspi.h
- flexspi_command_xfer() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_config_ahb_buffers() : fsl_flexspi.c
- flexspi_config_flash_control_registers() : fsl_flexspi.c
- flexspi_config_mcr1() : fsl_flexspi.c
- flexspi_configure_dll() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_device_cmd_config() : fsl_flexspi.c
- flexspi_device_cmd_config_all_chips() : fsl_flexspi.c
- flexspi_device_wait_busy() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_device_workmode_config() : fsl_flexspi.c
- flexspi_device_workmode_config_all_chips() : fsl_flexspi.c
- flexspi_device_write_enable() : fsl_flexspi.h , fsl_flexspi.c
- flexspi_extract_parallel_data() : fsl_flexspi.c
- flexspi_get_clock() : fsl_flexspi.h
- flexspi_get_max_supported_freq() : fsl_flexspi.h
- flexspi_get_module_base() : fsl_flexspi.c
- flexspi_get_ticks() : fsl_flexspi.c
- flexspi_half_clock_control() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_init() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_iomux_config() : fsl_flexspi.h
- FLEXSPI_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- flexspi_is_ck2_enabled() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_is_ddr_mode_enable() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_is_differential_clock_enable() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_is_padsetting_override_enable() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_is_parallel_mode() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_is_word_addressable() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_lock_lut() : fsl_flexspi.c
- flexspi_nor_flash_erase() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_erase_all() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_erase_block() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_erase_sector() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_init() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_page_program() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_flash_read() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_get_config() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_read_persistent() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_restore_spi_protocol() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_nor_write_persistent() : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_set_failsafe_setting() : fsl_flexspi.h
- flexspi_sw_delay_us() : fsl_flexspi.h
- flexspi_swreset() : fsl_flexspi.c
- flexspi_unlock_lut() : fsl_flexspi.c
- flexspi_update_lut() : fsl_flexspi.h , fsl_flexspi.c
- flexspi_update_padsetting() : fsl_flexspi.h
- flexspi_wait_idle() : fsl_flexspi.c , fsl_flexspi.h
- flexspi_wait_until_ip_idle() : fsl_flexspi.c