Callisto4Bootloader: FLEXIO Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
FLEXIO Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| FLEXIO Register Masks

## Data Structures

struct | FLEXIO_Type

## Macros

#define | FLEXIO1_BASE (0x401AC000u)
#define | FLEXIO1 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO1_BASE)
#define | FLEXIO2_BASE (0x401B0000u)
#define | FLEXIO2 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO2_BASE)
#define | FLEXIO3_BASE (0x42020000u)
#define | FLEXIO3 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO3_BASE)
#define | FLEXIO_BASE_ADDRS { 0u, FLEXIO1_BASE, FLEXIO2_BASE, FLEXIO3_BASE }
#define | FLEXIO_BASE_PTRS { (FLEXIO_Type *)0u, FLEXIO1, FLEXIO2, FLEXIO3 }
#define | FLEXIO_IRQS { NotAvail_IRQn, FLEXIO1_IRQn, FLEXIO2_IRQn, FLEXIO3_IRQn }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ FLEXIO1

#define FLEXIO1 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO1_BASE)

Peripheral FLEXIO1 base pointer

Definition at line 19102 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO1_BASE

#define FLEXIO1_BASE (0x401AC000u)

Peripheral FLEXIO1 base address

Definition at line 19100 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO2

#define FLEXIO2 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO2_BASE)

Peripheral FLEXIO2 base pointer

Definition at line 19106 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO2_BASE

#define FLEXIO2_BASE (0x401B0000u)

Peripheral FLEXIO2 base address

Definition at line 19104 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO3

#define FLEXIO3 ((FLEXIO_Type *)FLEXIO3_BASE)

Peripheral FLEXIO3 base pointer

Definition at line 19110 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO3_BASE

#define FLEXIO3_BASE (0x42020000u)

Peripheral FLEXIO3 base address

Definition at line 19108 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO_BASE_ADDRS

#define FLEXIO_BASE_ADDRS { 0u, FLEXIO1_BASE, FLEXIO2_BASE, FLEXIO3_BASE }

Array initializer of FLEXIO peripheral base addresses

Definition at line 19112 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO_BASE_PTRS

#define FLEXIO_BASE_PTRS { (FLEXIO_Type *)0u, FLEXIO1, FLEXIO2, FLEXIO3 }

Array initializer of FLEXIO peripheral base pointers

Definition at line 19114 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ FLEXIO_IRQS

#define FLEXIO_IRQS { NotAvail_IRQn, FLEXIO1_IRQn, FLEXIO2_IRQn, FLEXIO3_IRQn }

Interrupt vectors for the FLEXIO peripheral type

Definition at line 19116 of file MIMXRT1062.h.