Callisto4Bootloader: BEE Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
BEE Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| BEE Register Masks

## Data Structures

struct | BEE_Type

## Macros

#define | BEE_BASE (0x403EC000u)
#define | BEE ((BEE_Type *)BEE_BASE)
#define | BEE_BASE_ADDRS { BEE_BASE }
#define | BEE_BASE_PTRS { BEE }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ BEE

#define BEE ((BEE_Type *)BEE_BASE)

Peripheral BEE base pointer

Definition at line 3417 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ BEE_BASE

#define BEE_BASE (0x403EC000u)

Peripheral BEE base address

Definition at line 3415 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ BEE_BASE_ADDRS

#define BEE_BASE_ADDRS { BEE_BASE }

Array initializer of BEE peripheral base addresses

Definition at line 3419 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ BEE_BASE_PTRS

#define BEE_BASE_PTRS { BEE }

Array initializer of BEE peripheral base pointers

Definition at line 3421 of file MIMXRT1062.h.