Callisto4Bootloader: Globals

Callisto4Bootloader

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - r -

- RADDR_DDR : fsl_flexspi.h
- RADDR_SDR : fsl_flexspi.h
- READ_DDR : fsl_flexspi.h
- read_q15x2() : arm_math.h
- read_q15x2_da() : arm_math.h
- read_q15x2_ia() : arm_math.h
- read_q7x4_da() : arm_math.h
- read_q7x4_ia() : arm_math.h
- READ_SDR : fsl_flexspi.h
- RECOVERY : bootloader.c
- RED_LED_GPIO_PIN : c4_colours.c
- RegisterFactoryConfig() : bootloader.c
- Reserved115_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved115_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved143_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved143_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved144_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved144_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved171_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved171_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved68_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved68_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved78_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved78_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved86_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved86_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reserved87_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- Reserved87_IRQn : MIMXRT1062.h
- Reset_Handler() : bootloader_common.h
- ResetISR() : startup_mimxrt1062.c
- ROMC : MIMXRT1062.h
- ROMC_BASE : MIMXRT1062.h
- ROMC_BASE_ADDRS : MIMXRT1062.h
- ROMC_BASE_PTRS : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_ADDRX : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_ADDRX_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_ADDRX_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_COUNT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_THUMBX : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_THUMBX_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHA_THUMBX_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DATAFIX : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DATAFIX_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DATAFIX_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DIS : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DIS_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHCNTL_DIS_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHD_COUNT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHD_DATAX : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHD_DATAX_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHD_DATAX_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHENL_ENABLE : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHENL_ENABLE_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHENL_ENABLE_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SOURCE : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SOURCE_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SOURCE_SHIFT : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SW : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SW_MASK : MIMXRT1062.h
- ROMC_ROMPATCHSR_SW_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_BASE : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_BASE_ADDRS : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_BASE_PTRS : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_ClearStatusFlags() : fsl_rtwdog.h , bl_api.c
- rtwdog_clock_prescaler_t : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_clock_source_t : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_CNT_CNTHIGH : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CNT_CNTHIGH_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CNT_CNTHIGH_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CNT_CNTLOW : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CNT_CNTLOW_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CNT_CNTLOW_SHIFT : MIMXRT1062.h
- rtwdog_config_t : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_CS_CLK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_CLK_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_CLK_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_CMD32EN : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_CMD32EN_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_CMD32EN_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_DBG : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_DBG_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_DBG_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_EN : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_EN_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_EN_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_FLG : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_FLG_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_FLG_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_INT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_INT_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_INT_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_PRES : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_PRES_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_PRES_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_RCS : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_RCS_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_RCS_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_STOP : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_STOP_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_STOP_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_TST : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_TST_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_TST_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_ULK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_ULK_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_ULK_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_UPDATE : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_UPDATE_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_UPDATE_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WAIT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WAIT_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WAIT_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WIN : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WIN_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_CS_WIN_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_Deinit() : fsl_rtwdog.h , bl_api.c
- RTWDOG_Disable() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_DisableInterrupts() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_Enable() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_EnableInterrupts() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_GetCounterValue() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_GetDefaultConfig() : fsl_rtwdog.h , bl_api.c
- RTWDOG_GetStatusFlags() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_Init() : fsl_rtwdog.h , bl_api.c
- RTWDOG_IRQHandler() : startup_mimxrt1062.c
- RTWDOG_IRQn : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_IRQS : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_Refresh() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_REFRESH_KEY : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_SetTimeoutValue() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_SetWindowValue() : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_test_mode_t : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALHIGH : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALHIGH_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALHIGH_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALLOW : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALLOW_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_TOVAL_TOVALLOW_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_Unlock() : fsl_rtwdog.h
- RTWDOG_UPDATE_KEY : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINHIGH : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINHIGH_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINHIGH_SHIFT : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINLOW : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINLOW_MASK : MIMXRT1062.h
- RTWDOG_WIN_WINLOW_SHIFT : MIMXRT1062.h
- rtwdog_work_mode_t : fsl_rtwdog.h