Callisto4Bootloader: SPDIF_Type Struct Reference

Callisto4Bootloader

Data Fields
SPDIF_Type Struct Reference
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer » SPDIF Peripheral Access Layer

`#include <MIMXRT1062.h>`

## Data Fields

__IO uint32_t | SCR
__IO uint32_t | SRCD
__IO uint32_t | SRPC
__IO uint32_t | SIE
union {
__O uint32_t SPDIF_Type::SIC
__I uint32_t SPDIF_Type::SIS
}; |
__I uint32_t | SRL
__I uint32_t | SRR
__I uint32_t | SRCSH
__I uint32_t | SRCSL
__I uint32_t | SRU
__I uint32_t | SRQ
__O uint32_t | STL
__O uint32_t | STR
__IO uint32_t | STCSCH
__IO uint32_t | STCSCL
uint8_t | RESERVED_0 [8]
__I uint32_t | SRFM
uint8_t | RESERVED_1 [8]
__IO uint32_t | STC

## Detailed Description

SPDIF - Register Layout Typedef

Definition at line 38798 of file MIMXRT1062.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- device/MIMXRT1062.h