Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - a -

- A0 : arm_pid_instance_f32 , arm_pid_instance_q15 , arm_pid_instance_q31
- A1 : arm_pid_instance_f32 , arm_pid_instance_q15 , arm_pid_instance_q31
- A2 : arm_pid_instance_f32 , arm_pid_instance_q15 , arm_pid_instance_q31
- ABFSR : SCB_Type
- ACPR : TPI_Type
- ACTLR : SCnSCB_Type
- ADDR_OFFSET0 : BEE_Type
- ADDR_OFFSET1 : BEE_Type
- ADMA_ERR_STATUS : USDHC_Type
- ADMA_SYS_ADDR : USDHC_Type
- AES_KEY0_W0 : BEE_Type
- AES_KEY0_W1 : BEE_Type
- AES_KEY0_W2 : BEE_Type
- AES_KEY0_W3 : BEE_Type
- AFSR : SCB_Type
- AHBCR : FLEXSPI_Type
- AHBPCR : SCB_Type
- AHBRXBUFCR0 : FLEXSPI_Type
- AHBSCR : SCB_Type
- AHBSPNDSTS : FLEXSPI_Type
- AIRCR : SCB_Type
- ANA0 : OCOTP_Type
- ANA1 : OCOTP_Type
- ANA2 : OCOTP_Type
- architecture : CPUID_t
- AS_BUF : PXP_Type
- AS_CLRKEYHIGH : PXP_Type
- AS_CLRKEYLOW : PXP_Type
- AS_CTRL : PXP_Type
- AS_PITCH : PXP_Type
- ASYNCLISTADDR : USB_Type
- ATCOR : ENET_Type
- ATCR : ENET_Type
- ATINC : ENET_Type
- ATOFF : ENET_Type
- ATPER : ENET_Type
- ATSTMP : ENET_Type
- ATTR : DMA_Type
- ATVR : ENET_Type
- AUTOCMD12_ERR_STATUS : USDHC_Type