Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - b -

- B : _serial_nor_config_option
- b : APSR_Type
- B : c4_SRC_reg_t , c4_WDOG_reg_t , c4_WDOG_reg_t::c4_WDOG_wicr
- b : CONTROL_Type
- B : CPUID_t , DCD_t , flash_run_context_t , FlexSPI_Header_t
- b : IPSR_Type
- B : IVT_t , run_bootloader_ctx_t
- b : xPSR_Type
- baseAddress : _FlexSpiXfer
- BASIC_SETTING : TSC_Type
- BAUD : LPUART_Type
- BFAR : SCB_Type
- BFCRT : AOI_Type
- BFCRT01 : AOI_Type
- BFCRT23 : AOI_Type
- Bit0 : FlexSPI_Header_t
- Bit1 : FlexSPI_Header_t
- Bit2 : FlexSPI_Header_t
- Bit3 : FlexSPI_Header_t
- Bit4 : FlexSPI_Header_t
- Bit5 : FlexSPI_Header_t
- Bit6 : FlexSPI_Header_t
- BITER_ELINKNO : DMA_Type
- BITER_ELINKYES : DMA_Type
- bitReverseFlag : arm_cfft_radix2_instance_f32 , arm_cfft_radix2_instance_q15 , arm_cfft_radix2_instance_q31 , arm_cfft_radix4_instance_f32 , arm_cfft_radix4_instance_q15 , arm_cfft_radix4_instance_q31
- bitReverseFlagR : arm_rfft_instance_f32 , arm_rfft_instance_q15 , arm_rfft_instance_q31
- bitRevFactor : arm_cfft_radix2_instance_f32 , arm_cfft_radix2_instance_q15 , arm_cfft_radix2_instance_q31 , arm_cfft_radix4_instance_f32 , arm_cfft_radix4_instance_q15 , arm_cfft_radix4_instance_q31
- bitRevLength : arm_cfft_instance_f32 , arm_cfft_instance_q15 , arm_cfft_instance_q31
- BLK_ATT : USDHC_Type
- blockSize : _flexspi_nor_config
- BM_ERROR_STAT : LCDIF_Type
- BMCR0 : SEMC_Type
- BMCR1 : SEMC_Type
- bmod : c4_SRC_reg_t
- bootCfg1 : c4_SRC_reg_t
- bootCfg2 : c4_SRC_reg_t
- bootCfg3 : c4_SRC_reg_t
- bootCfg4 : c4_SRC_reg_t
- bootData : IVT_t
- bootMode : run_bootloader_ctx_t
- bootStart : BPT_t
- BR : SEMC_Type
- btFuseSel : c4_SRC_reg_t
- bugfix : FlexSPI_Header_t , StandardVersion
- BURSTSIZE : USB_Type
- busyBitPolarity : _FlexSPIConfig , FlexSPI_Header_t
- busyOffset : _FlexSPIConfig , FlexSPI_Header_t