Callisto4Bootloader: Globals

Callisto4Bootloader

### - b -

- boot_mode_option_t : bootloader_common.h
- bootdevice_option_t : bootloader_common.h
- bootloader_clock_option_t : bootloader_common.h

### - d -

- dma_request_source_t : MIMXRT1062.h

### - f -

- flexspi_ipcmd_error_t : fsl_flexspi.h
- flexspi_lut_seq_t : fsl_flexspi.h
- flexspi_mem_config_t : fsl_flexspi.h
- flexspi_nor_config_t : flexspi_nor_flash.h
- flexspi_operation_t : fsl_flexspi.h
- flexspi_read_sample_clk_t : fsl_flexspi.h
- flexspi_xfer_t : fsl_flexspi.h
- float32_t : arm_math.h
- float64_t : arm_math.h

### - h -

- habstatus_option_t : bootloader_common.h

### - i -

- iomuxc_select_input_1_t : MIMXRT1062.h
- iomuxc_select_input_t : MIMXRT1062.h
- iomuxc_sw_mux_ctl_pad_1_t : MIMXRT1062.h
- iomuxc_sw_mux_ctl_pad_t : MIMXRT1062.h
- iomuxc_sw_pad_ctl_pad_1_t : MIMXRT1062.h
- iomuxc_sw_pad_ctl_pad_t : MIMXRT1062.h
- IRQn_Type : MIMXRT1062.h

### - p -

- pin_irq_callback_t : bootloader_common.h
- pin_mux_direction_t : pin_mux.h
- pointer : excep_test.c

### - q -

- q15_t : arm_math.h
- q31_t : arm_math.h
- q63_t : arm_math.h
- q7_t : arm_math.h

### - r -

- rtwdog_clock_prescaler_t : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_clock_source_t : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_config_t : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_test_mode_t : fsl_rtwdog.h
- rtwdog_work_mode_t : fsl_rtwdog.h

### - s -

- serial_nor_config_option_t : flexspi_nor_flash.h
- standard_version_t : bootloader_common.h

### - t -

- tFactoryConfig : bootloader.c
- tHostName : bootloader.c
- tSerialNo : bootloader.c

### - w -

- wdog_config_t : fsl_wdog.h
- wdog_work_mode_t : fsl_wdog.h

### - x -

- xbar_input_signal_t : MIMXRT1062.h
- xbar_output_signal_t : MIMXRT1062.h