Callisto4Bootloader: PXP Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
PXP Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| PXP Register Masks

## Data Structures

struct | PXP_Type

## Macros

#define | PXP_BASE (0x402B4000u)
#define | PXP ((PXP_Type *)PXP_BASE)
#define | PXP_BASE_ADDRS { PXP_BASE }
#define | PXP_BASE_PTRS { PXP }
#define | PXP_IRQ0_IRQS { PXP_IRQn }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ PXP

#define PXP ((PXP_Type *)PXP_BASE)

Peripheral PXP base pointer

Definition at line 35995 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ PXP_BASE

#define PXP_BASE (0x402B4000u)

Peripheral PXP base address

Definition at line 35993 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ PXP_BASE_ADDRS

#define PXP_BASE_ADDRS { PXP_BASE }

Array initializer of PXP peripheral base addresses

Definition at line 35997 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ PXP_BASE_PTRS

#define PXP_BASE_PTRS { PXP }

Array initializer of PXP peripheral base pointers

Definition at line 35999 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ PXP_IRQ0_IRQS

#define PXP_IRQ0_IRQS { PXP_IRQn }

Interrupt vectors for the PXP peripheral type

Definition at line 36001 of file MIMXRT1062.h.