Callisto4Bootloader: IOMUXC Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
IOMUXC Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| IOMUXC Register Masks

## Data Structures

struct | IOMUXC_Type

## Macros

#define | IOMUXC_BASE (0x401F8000u)
#define | IOMUXC ((IOMUXC_Type *)IOMUXC_BASE)
#define | IOMUXC_BASE_ADDRS { IOMUXC_BASE }
#define | IOMUXC_BASE_PTRS { IOMUXC }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IOMUXC

#define IOMUXC ((IOMUXC_Type *)IOMUXC_BASE)

Peripheral IOMUXC base pointer

Definition at line 22167 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_BASE

#define IOMUXC_BASE (0x401F8000u)

Peripheral IOMUXC base address

Definition at line 22165 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_BASE_ADDRS

#define IOMUXC_BASE_ADDRS { IOMUXC_BASE }

Array initializer of IOMUXC peripheral base addresses

Definition at line 22169 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_BASE_PTRS

#define IOMUXC_BASE_PTRS { IOMUXC }

Array initializer of IOMUXC peripheral base pointers

Definition at line 22171 of file MIMXRT1062.h.