Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - w -

- w : APSR_Type , CONTROL_Type , IPSR_Type , xPSR_Type
- waitTimeCfgCommands : _FlexSPIConfig , FlexSPI_Header_t
- WATER : LPUART_Type
- WCR : c4_WDOG_reg_t , WDOG_Type
- WDA : c4_WDOG_reg_t
- WDBG : c4_WDOG_reg_t
- WDE : c4_WDOG_reg_t
- wdog3RstB : c4_SRC_reg_t
- WDOG_ClearInterruptStatus : wdog_driver_interface_t
- WDOG_Deinit : wdog_driver_interface_t
- WDOG_Disable : wdog_driver_interface_t
- WDOG_DisablePowerDownEnable : wdog_driver_interface_t
- WDOG_Enable : wdog_driver_interface_t
- WDOG_EnableInterrupts : wdog_driver_interface_t
- WDOG_GetDefaultConfig : wdog_driver_interface_t
- WDOG_GetStatusFlags : wdog_driver_interface_t
- WDOG_Init : wdog_driver_interface_t
- WDOG_Refresh : wdog_driver_interface_t
- WDOG_SetInterrputTimeoutValue : wdog_driver_interface_t
- WDOG_SetTimeoutValue : wdog_driver_interface_t
- wdogDriver : bootloader_api_entry_t
- wdogRstB : c4_SRC_reg_t
- WDT : c4_WDOG_reg_t
- WDW : c4_WDOG_reg_t
- WDZST : c4_WDOG_reg_t
- WICR : c4_WDOG_reg_t , WDOG_Type
- WICT : c4_WDOG_reg_t::c4_WDOG_wicr
- WIE : c4_WDOG_reg_t::c4_WDOG_wicr
- WIN : RTWDOG_Type
- windowValue : _rtwdog_config
- WMCR : c4_WDOG_reg_t , WDOG_Type
- WORD : CAN_Type
- WORD0 : CAN_Type
- WORD1 : CAN_Type
- workMode : _rtwdog_config , _wdog_config
- WRSR : c4_WDOG_reg_t , WDOG_Type
- WSR : c4_WDOG_reg_t , WDOG_Type
- WT : c4_WDOG_reg_t
- WTIS : c4_WDOG_reg_t::c4_WDOG_wicr
- WTMK_LVL : USDHC_Type
- WTR : ENC_Type