Callisto4Bootloader: TMR_Type Struct Reference

Callisto4Bootloader

Data Fields
TMR_Type Struct Reference
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer » TMR Peripheral Access Layer

`#include <MIMXRT1062.h>`

## Data Fields

struct {
__IO uint16_t TMR_Type::COMP1
__IO uint16_t TMR_Type::COMP2
__IO uint16_t TMR_Type::CAPT
__IO uint16_t TMR_Type::LOAD
__IO uint16_t TMR_Type::HOLD
__IO uint16_t TMR_Type::CNTR
__IO uint16_t TMR_Type::CTRL
__IO uint16_t TMR_Type::SCTRL
__IO uint16_t TMR_Type::CMPLD1
__IO uint16_t TMR_Type::CMPLD2
__IO uint16_t TMR_Type::CSCTRL
__IO uint16_t TMR_Type::FILT
__IO uint16_t TMR_Type::DMA
uint8_t TMR_Type::RESERVED_0 [4]
__IO uint16_t TMR_Type::ENBL
} | CHANNEL [4]

## Detailed Description

TMR - Register Layout Typedef

Definition at line 39763 of file MIMXRT1062.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- device/MIMXRT1062.h