Callisto4Bootloader: IOMUXC_SNVS Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
IOMUXC_SNVS Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| IOMUXC_SNVS Register Masks

## Data Structures

struct | IOMUXC_SNVS_Type

## Macros

#define | IOMUXC_SNVS_BASE (0x400A8000u)
#define | IOMUXC_SNVS ((IOMUXC_SNVS_Type *)IOMUXC_SNVS_BASE)
#define | IOMUXC_SNVS_BASE_ADDRS { IOMUXC_SNVS_BASE }
#define | IOMUXC_SNVS_BASE_PTRS { IOMUXC_SNVS }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IOMUXC_SNVS

#define IOMUXC_SNVS ((IOMUXC_SNVS_Type *)IOMUXC_SNVS_BASE)

Peripheral IOMUXC_SNVS base pointer

Definition at line 24880 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_BASE

#define IOMUXC_SNVS_BASE (0x400A8000u)

Peripheral IOMUXC_SNVS base address

Definition at line 24878 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_BASE_ADDRS

#define IOMUXC_SNVS_BASE_ADDRS { IOMUXC_SNVS_BASE }

Array initializer of IOMUXC_SNVS peripheral base addresses

Definition at line 24882 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_SNVS_BASE_PTRS

#define IOMUXC_SNVS_BASE_PTRS { IOMUXC_SNVS }

Array initializer of IOMUXC_SNVS peripheral base pointers

Definition at line 24884 of file MIMXRT1062.h.