Callisto4Bootloader: TEMPMON_Type Struct Reference

Callisto4Bootloader

Data Fields
TEMPMON_Type Struct Reference
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer » TEMPMON Peripheral Access Layer

`#include <MIMXRT1062.h>`

## Data Fields

uint8_t | RESERVED_0 [384]
__IO uint32_t | TEMPSENSE0
__IO uint32_t | TEMPSENSE0_SET
__IO uint32_t | TEMPSENSE0_CLR
__IO uint32_t | TEMPSENSE0_TOG
__IO uint32_t | TEMPSENSE1
__IO uint32_t | TEMPSENSE1_SET
__IO uint32_t | TEMPSENSE1_CLR
__IO uint32_t | TEMPSENSE1_TOG
uint8_t | RESERVED_1 [240]
__IO uint32_t | TEMPSENSE2
__IO uint32_t | TEMPSENSE2_SET
__IO uint32_t | TEMPSENSE2_CLR
__IO uint32_t | TEMPSENSE2_TOG

## Detailed Description

TEMPMON - Register Layout Typedef

Definition at line 39514 of file MIMXRT1062.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- device/MIMXRT1062.h