Callisto4Bootloader: SPDIF Register Masks

Callisto4Bootloader

SPDIF Register Masks
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer » SPDIF Peripheral Access Layer

## SCR - SPDIF Configuration Register

#define | SPDIF_SCR_USRC_SEL_MASK (0x3U)
#define | SPDIF_SCR_USRC_SEL_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SCR_USRC_SEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_USRC_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_USRC_SEL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_TXSEL_MASK (0x1CU)
#define | SPDIF_SCR_TXSEL_SHIFT (2U)
#define | SPDIF_SCR_TXSEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXSEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXSEL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_VALCTRL_MASK (0x20U)
#define | SPDIF_SCR_VALCTRL_SHIFT (5U)
#define | SPDIF_SCR_VALCTRL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_VALCTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_VALCTRL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_MASK (0x100U)
#define | SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_SHIFT (8U)
#define | SPDIF_SCR_DMA_TX_EN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_SHIFT)) & SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_MASK)
#define | SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_MASK (0x200U)
#define | SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_SHIFT (9U)
#define | SPDIF_SCR_DMA_RX_EN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_SHIFT)) & SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_MASK)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_MASK (0xC00U)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_SHIFT (10U)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_SOFT_RESET_MASK (0x1000U)
#define | SPDIF_SCR_SOFT_RESET_SHIFT (12U)
#define | SPDIF_SCR_SOFT_RESET(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_SOFT_RESET_SHIFT)) & SPDIF_SCR_SOFT_RESET_MASK)
#define | SPDIF_SCR_LOW_POWER_MASK (0x2000U)
#define | SPDIF_SCR_LOW_POWER_SHIFT (13U)
#define | SPDIF_SCR_LOW_POWER(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_LOW_POWER_SHIFT)) & SPDIF_SCR_LOW_POWER_MASK)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_MASK (0x18000U)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_SHIFT (15U)
#define | SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_MASK (0x20000U)
#define | SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_SHIFT (17U)
#define | SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_MASK)
#define | SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_MASK (0x40000U)
#define | SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_SHIFT (18U)
#define | SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_MASK)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_MASK (0x180000U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_SHIFT (19U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_MASK)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_MASK (0x200000U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_SHIFT (21U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_RST(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_MASK)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_MASK (0x400000U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_SHIFT (22U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_MASK)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_MASK (0x800000U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_SHIFT (23U)
#define | SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_MASK)

## SRCD - CDText Control Register

#define | SPDIF_SRCD_USYNCMODE_MASK (0x2U)
#define | SPDIF_SRCD_USYNCMODE_SHIFT (1U)
#define | SPDIF_SRCD_USYNCMODE(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCD_USYNCMODE_SHIFT)) & SPDIF_SRCD_USYNCMODE_MASK)

## SRPC - PhaseConfig Register

#define | SPDIF_SRPC_GAINSEL_MASK (0x38U)
#define | SPDIF_SRPC_GAINSEL_SHIFT (3U)
#define | SPDIF_SRPC_GAINSEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_GAINSEL_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_GAINSEL_MASK)
#define | SPDIF_SRPC_LOCK_MASK (0x40U)
#define | SPDIF_SRPC_LOCK_SHIFT (6U)
#define | SPDIF_SRPC_LOCK(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_LOCK_MASK)
#define | SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_MASK (0x780U)
#define | SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_SHIFT (7U)
#define | SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_MASK)

## SIE - InterruptEn Register

#define | SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_MASK (0x1U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFOFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIE_TXEM_MASK (0x2U)
#define | SPDIF_SIE_TXEM_SHIFT (1U)
#define | SPDIF_SIE_TXEM(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXEM_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXEM_MASK)
#define | SPDIF_SIE_LOCKLOSS_MASK (0x4U)
#define | SPDIF_SIE_LOCKLOSS_SHIFT (2U)
#define | SPDIF_SIE_LOCKLOSS(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIE_LOCKLOSS_MASK)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFORESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)
#define | SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIE_UQERR_MASK (0x20U)
#define | SPDIF_SIE_UQERR_SHIFT (5U)
#define | SPDIF_SIE_UQERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_UQERR_MASK)
#define | SPDIF_SIE_UQSYNC_MASK (0x40U)
#define | SPDIF_SIE_UQSYNC_SHIFT (6U)
#define | SPDIF_SIE_UQSYNC(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIE_UQSYNC_MASK)
#define | SPDIF_SIE_QRXOV_MASK (0x80U)
#define | SPDIF_SIE_QRXOV_SHIFT (7U)
#define | SPDIF_SIE_QRXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_QRXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIE_QRXFUL_MASK (0x100U)
#define | SPDIF_SIE_QRXFUL_SHIFT (8U)
#define | SPDIF_SIE_QRXFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_QRXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_QRXFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIE_URXOV_MASK (0x200U)
#define | SPDIF_SIE_URXOV_SHIFT (9U)
#define | SPDIF_SIE_URXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_URXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIE_URXFUL_MASK (0x400U)
#define | SPDIF_SIE_URXFUL_SHIFT (10U)
#define | SPDIF_SIE_URXFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_URXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_URXFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIE_BITERR_MASK (0x4000U)
#define | SPDIF_SIE_BITERR_SHIFT (14U)
#define | SPDIF_SIE_BITERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_BITERR_MASK)
#define | SPDIF_SIE_SYMERR_MASK (0x8000U)
#define | SPDIF_SIE_SYMERR_SHIFT (15U)
#define | SPDIF_SIE_SYMERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_SYMERR_MASK)
#define | SPDIF_SIE_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)
#define | SPDIF_SIE_VALNOGOOD_SHIFT (16U)
#define | SPDIF_SIE_VALNOGOOD(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIE_VALNOGOOD_MASK)
#define | SPDIF_SIE_CNEW_MASK (0x20000U)
#define | SPDIF_SIE_CNEW_SHIFT (17U)
#define | SPDIF_SIE_CNEW(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIE_CNEW_MASK)
#define | SPDIF_SIE_TXRESYN_MASK (0x40000U)
#define | SPDIF_SIE_TXRESYN_SHIFT (18U)
#define | SPDIF_SIE_TXRESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXRESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIE_TXUNOV_MASK (0x80000U)
#define | SPDIF_SIE_TXUNOV_SHIFT (19U)
#define | SPDIF_SIE_TXUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIE_LOCK_MASK (0x100000U)
#define | SPDIF_SIE_LOCK_SHIFT (20U)
#define | SPDIF_SIE_LOCK(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIE_LOCK_MASK)

## SIC - InterruptClear Register

#define | SPDIF_SIC_LOCKLOSS_MASK (0x4U)
#define | SPDIF_SIC_LOCKLOSS_SHIFT (2U)
#define | SPDIF_SIC_LOCKLOSS(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIC_LOCKLOSS_MASK)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFORESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)
#define | SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIC_UQERR_MASK (0x20U)
#define | SPDIF_SIC_UQERR_SHIFT (5U)
#define | SPDIF_SIC_UQERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_UQERR_MASK)
#define | SPDIF_SIC_UQSYNC_MASK (0x40U)
#define | SPDIF_SIC_UQSYNC_SHIFT (6U)
#define | SPDIF_SIC_UQSYNC(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIC_UQSYNC_MASK)
#define | SPDIF_SIC_QRXOV_MASK (0x80U)
#define | SPDIF_SIC_QRXOV_SHIFT (7U)
#define | SPDIF_SIC_QRXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_QRXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIC_URXOV_MASK (0x200U)
#define | SPDIF_SIC_URXOV_SHIFT (9U)
#define | SPDIF_SIC_URXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_URXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIC_BITERR_MASK (0x4000U)
#define | SPDIF_SIC_BITERR_SHIFT (14U)
#define | SPDIF_SIC_BITERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_BITERR_MASK)
#define | SPDIF_SIC_SYMERR_MASK (0x8000U)
#define | SPDIF_SIC_SYMERR_SHIFT (15U)
#define | SPDIF_SIC_SYMERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_SYMERR_MASK)
#define | SPDIF_SIC_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)
#define | SPDIF_SIC_VALNOGOOD_SHIFT (16U)
#define | SPDIF_SIC_VALNOGOOD(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIC_VALNOGOOD_MASK)
#define | SPDIF_SIC_CNEW_MASK (0x20000U)
#define | SPDIF_SIC_CNEW_SHIFT (17U)
#define | SPDIF_SIC_CNEW(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIC_CNEW_MASK)
#define | SPDIF_SIC_TXRESYN_MASK (0x40000U)
#define | SPDIF_SIC_TXRESYN_SHIFT (18U)
#define | SPDIF_SIC_TXRESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIC_TXRESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIC_TXUNOV_MASK (0x80000U)
#define | SPDIF_SIC_TXUNOV_SHIFT (19U)
#define | SPDIF_SIC_TXUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_TXUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIC_LOCK_MASK (0x100000U)
#define | SPDIF_SIC_LOCK_SHIFT (20U)
#define | SPDIF_SIC_LOCK(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIC_LOCK_MASK)

## SIS - InterruptStat Register

#define | SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_MASK (0x1U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFOFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIS_TXEM_MASK (0x2U)
#define | SPDIF_SIS_TXEM_SHIFT (1U)
#define | SPDIF_SIS_TXEM(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXEM_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXEM_MASK)
#define | SPDIF_SIS_LOCKLOSS_MASK (0x4U)
#define | SPDIF_SIS_LOCKLOSS_SHIFT (2U)
#define | SPDIF_SIS_LOCKLOSS(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIS_LOCKLOSS_MASK)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFORESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)
#define | SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIS_UQERR_MASK (0x20U)
#define | SPDIF_SIS_UQERR_SHIFT (5U)
#define | SPDIF_SIS_UQERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_UQERR_MASK)
#define | SPDIF_SIS_UQSYNC_MASK (0x40U)
#define | SPDIF_SIS_UQSYNC_SHIFT (6U)
#define | SPDIF_SIS_UQSYNC(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIS_UQSYNC_MASK)
#define | SPDIF_SIS_QRXOV_MASK (0x80U)
#define | SPDIF_SIS_QRXOV_SHIFT (7U)
#define | SPDIF_SIS_QRXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_QRXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIS_QRXFUL_MASK (0x100U)
#define | SPDIF_SIS_QRXFUL_SHIFT (8U)
#define | SPDIF_SIS_QRXFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_QRXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_QRXFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIS_URXOV_MASK (0x200U)
#define | SPDIF_SIS_URXOV_SHIFT (9U)
#define | SPDIF_SIS_URXOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_URXOV_MASK)
#define | SPDIF_SIS_URXFUL_MASK (0x400U)
#define | SPDIF_SIS_URXFUL_SHIFT (10U)
#define | SPDIF_SIS_URXFUL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_URXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_URXFUL_MASK)
#define | SPDIF_SIS_BITERR_MASK (0x4000U)
#define | SPDIF_SIS_BITERR_SHIFT (14U)
#define | SPDIF_SIS_BITERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_BITERR_MASK)
#define | SPDIF_SIS_SYMERR_MASK (0x8000U)
#define | SPDIF_SIS_SYMERR_SHIFT (15U)
#define | SPDIF_SIS_SYMERR(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_SYMERR_MASK)
#define | SPDIF_SIS_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)
#define | SPDIF_SIS_VALNOGOOD_SHIFT (16U)
#define | SPDIF_SIS_VALNOGOOD(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIS_VALNOGOOD_MASK)
#define | SPDIF_SIS_CNEW_MASK (0x20000U)
#define | SPDIF_SIS_CNEW_SHIFT (17U)
#define | SPDIF_SIS_CNEW(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIS_CNEW_MASK)
#define | SPDIF_SIS_TXRESYN_MASK (0x40000U)
#define | SPDIF_SIS_TXRESYN_SHIFT (18U)
#define | SPDIF_SIS_TXRESYN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXRESYN_MASK)
#define | SPDIF_SIS_TXUNOV_MASK (0x80000U)
#define | SPDIF_SIS_TXUNOV_SHIFT (19U)
#define | SPDIF_SIS_TXUNOV(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXUNOV_MASK)
#define | SPDIF_SIS_LOCK_MASK (0x100000U)
#define | SPDIF_SIS_LOCK_SHIFT (20U)
#define | SPDIF_SIS_LOCK(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIS_LOCK_MASK)

## SRL - SPDIFRxLeft Register

#define | SPDIF_SRL_RXDATALEFT_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRL_RXDATALEFT_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRL_RXDATALEFT(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRL_RXDATALEFT_SHIFT)) & SPDIF_SRL_RXDATALEFT_MASK)

## SRR - SPDIFRxRight Register

#define | SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRR_RXDATARIGHT(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_SHIFT)) & SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_MASK)

## SRCSH - SPDIFRxCChannel_h Register

#define | SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_SHIFT)) & SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_MASK)

## SRCSL - SPDIFRxCChannel_l Register

#define | SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_SHIFT)) & SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_MASK)

## SRU - UchannelRx Register

#define | SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRU_RXUCHANNEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_SHIFT)) & SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_MASK)

## SRQ - QchannelRx Register

#define | SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_SHIFT)) & SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_MASK)

## STL - SPDIFTxLeft Register

#define | SPDIF_STL_TXDATALEFT_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_STL_TXDATALEFT_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_STL_TXDATALEFT(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STL_TXDATALEFT_SHIFT)) & SPDIF_STL_TXDATALEFT_MASK)

## STR - SPDIFTxRight Register

#define | SPDIF_STR_TXDATARIGHT_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_STR_TXDATARIGHT_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_STR_TXDATARIGHT(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STR_TXDATARIGHT_SHIFT)) & SPDIF_STR_TXDATARIGHT_MASK)

## STCSCH - SPDIFTxCChannelCons_h Register

#define | SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_SHIFT)) & SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_MASK)

## STCSCL - SPDIFTxCChannelCons_l Register

#define | SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_SHIFT)) & SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_MASK)

## SRFM - FreqMeas Register

#define | SPDIF_SRFM_FREQMEAS_MASK (0xFFFFFFU)
#define | SPDIF_SRFM_FREQMEAS_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_SRFM_FREQMEAS(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRFM_FREQMEAS_SHIFT)) & SPDIF_SRFM_FREQMEAS_MASK)

## STC - SPDIFTxClk Register

#define | SPDIF_STC_TXCLK_DF_MASK (0x7FU)
#define | SPDIF_STC_TXCLK_DF_SHIFT (0U)
#define | SPDIF_STC_TXCLK_DF(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TXCLK_DF_SHIFT)) & SPDIF_STC_TXCLK_DF_MASK)
#define | SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_MASK (0x80U)
#define | SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_SHIFT (7U)
#define | SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_SHIFT)) & SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_MASK)
#define | SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_MASK (0x700U)
#define | SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_SHIFT (8U)
#define | SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_SHIFT)) & SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_MASK)
#define | SPDIF_STC_SYSCLK_DF_MASK (0xFF800U)
#define | SPDIF_STC_SYSCLK_DF_SHIFT (11U)
#define | SPDIF_STC_SYSCLK_DF(x) (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_SYSCLK_DF_SHIFT)) & SPDIF_STC_SYSCLK_DF_MASK)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_RX_EN

#define SPDIF_SCR_DMA_RX_EN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_SHIFT)) & SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_MASK)

Definition at line 38863 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_MASK

#define SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_MASK (0x200U)

Definition at line 38861 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_SHIFT

#define SPDIF_SCR_DMA_RX_EN_SHIFT (9U)

Definition at line 38862 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_TX_EN

#define SPDIF_SCR_DMA_TX_EN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_SHIFT)) & SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_MASK)

Definition at line 38860 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_MASK

#define SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_MASK (0x100U)

Definition at line 38858 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_SHIFT

#define SPDIF_SCR_DMA_TX_EN_SHIFT (8U)

Definition at line 38859 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_LOW_POWER

#define SPDIF_SCR_LOW_POWER | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_LOW_POWER_SHIFT)) & SPDIF_SCR_LOW_POWER_MASK)

Definition at line 38878 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_LOW_POWER_MASK

#define SPDIF_SCR_LOW_POWER_MASK (0x2000U)

Definition at line 38876 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_LOW_POWER_SHIFT

#define SPDIF_SCR_LOW_POWER_SHIFT (13U)

Definition at line 38877 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC

#define SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_MASK)

RxAutoSync 0b0..Rx FIFO auto sync off 0b1..RxFIFO auto sync on

Definition at line 38901 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_MASK

#define SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_MASK (0x40000U)

Definition at line 38895 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_SHIFT

#define SPDIF_SCR_RXAUTOSYNC_SHIFT (18U)

Definition at line 38896 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_MASK)

RxFIFO_Ctrl 0b0..Normal operation 0b1..Always read zero from Rx data register

Definition at line 38931 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_MASK

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_MASK (0x800000U)

Definition at line 38925 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_CTRL_SHIFT (23U)

Definition at line 38926 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_MASK)

RxFIFO_Off_On 0b0..SPDIF Rx FIFO is on 0b1..SPDIF Rx FIFO is off. Does not accept data from interface

Definition at line 38924 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_MASK

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_MASK (0x400000U)

Definition at line 38918 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_SHIFT

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_OFF_ON_SHIFT (22U)

Definition at line 38919 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_RST

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_RST | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_MASK)

RxFIFO_Rst 0b0..Normal operation 0b1..Reset register to 1 sample remaining

Definition at line 38917 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_MASK

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_MASK (0x200000U)

Definition at line 38911 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_SHIFT

#define SPDIF_SCR_RXFIFO_RST_SHIFT (21U)

Definition at line 38912 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL

#define SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_MASK)

RxFIFOFull_Sel 0b00..Full interrupt if at least 1 sample in Rx left and right FIFOs 0b01..Full interrupt if at least 4 sample in Rx left and right FIFOs 0b10..Full interrupt if at least 8 sample in Rx left and right FIFOs 0b11..Full interrupt if at least 16 sample in Rx left and right FIFO

Definition at line 38910 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_MASK

#define SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_MASK (0x180000U)

Definition at line 38902 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_RXFIFOFULL_SEL_SHIFT (19U)

Definition at line 38903 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_SOFT_RESET

#define SPDIF_SCR_SOFT_RESET | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_SOFT_RESET_SHIFT)) & SPDIF_SCR_SOFT_RESET_MASK)

Definition at line 38875 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_SOFT_RESET_MASK

#define SPDIF_SCR_SOFT_RESET_MASK (0x1000U)

Definition at line 38873 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_SOFT_RESET_SHIFT

#define SPDIF_SCR_SOFT_RESET_SHIFT (12U)

Definition at line 38874 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC

#define SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_MASK)

TxAutoSync 0b0..Tx FIFO auto sync off 0b1..Tx FIFO auto sync on

Definition at line 38894 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_MASK

#define SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_MASK (0x20000U)

Definition at line 38888 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_SHIFT

#define SPDIF_SCR_TXAUTOSYNC_SHIFT (17U)

Definition at line 38889 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL

#define SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_MASK)

TxFIFO_Ctrl 0b00..Send out digital zero on SPDIF Tx 0b01..Tx Normal operation 0b10..Reset to 1 sample remaining 0b11..Reserved

Definition at line 38872 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_MASK

#define SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_MASK (0xC00U)

Definition at line 38864 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_TXFIFO_CTRL_SHIFT (10U)

Definition at line 38865 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL

#define SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_MASK)

TxFIFOEmpty_Sel 0b00..Empty interrupt if 0 sample in Tx left and right FIFOs 0b01..Empty interrupt if at most 4 sample in Tx left and right FIFOs 0b10..Empty interrupt if at most 8 sample in Tx left and right FIFOs 0b11..Empty interrupt if at most 12 sample in Tx left and right FIFOs

Definition at line 38887 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_MASK

#define SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_MASK (0x18000U)

Definition at line 38879 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_TXFIFOEMPTY_SEL_SHIFT (15U)

Definition at line 38880 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXSEL

#define SPDIF_SCR_TXSEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_TXSEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_TXSEL_MASK)

TxSel 0b000..Off and output 0 0b001..Feed-through SPDIFIN 0b101..Tx Normal operation

Definition at line 38850 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXSEL_MASK

#define SPDIF_SCR_TXSEL_MASK (0x1CU)

Definition at line 38843 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_TXSEL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_TXSEL_SHIFT (2U)

Definition at line 38844 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_USRC_SEL

#define SPDIF_SCR_USRC_SEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_USRC_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_USRC_SEL_MASK)

USrc_Sel 0b00..No embedded U channel 0b01..U channel from SPDIF receive block (CD mode) 0b10..Reserved 0b11..U channel from on chip transmitter

Definition at line 38842 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_USRC_SEL_MASK

#define SPDIF_SCR_USRC_SEL_MASK (0x3U)

Definition at line 38834 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_USRC_SEL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_USRC_SEL_SHIFT (0U)

Definition at line 38835 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_VALCTRL

#define SPDIF_SCR_VALCTRL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SCR_VALCTRL_SHIFT)) & SPDIF_SCR_VALCTRL_MASK)

ValCtrl 0b0..Outgoing Validity always set 0b1..Outgoing Validity always clear

Definition at line 38857 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_VALCTRL_MASK

#define SPDIF_SCR_VALCTRL_MASK (0x20U)

Definition at line 38851 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SCR_VALCTRL_SHIFT

#define SPDIF_SCR_VALCTRL_SHIFT (5U)

Definition at line 38852 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_BITERR

#define SPDIF_SIC_BITERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_BITERR_MASK)

Definition at line 39058 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_BITERR_MASK

#define SPDIF_SIC_BITERR_MASK (0x4000U)

Definition at line 39056 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_BITERR_SHIFT

#define SPDIF_SIC_BITERR_SHIFT (14U)

Definition at line 39057 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_CNEW

#define SPDIF_SIC_CNEW | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIC_CNEW_MASK)

Definition at line 39067 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_CNEW_MASK

#define SPDIF_SIC_CNEW_MASK (0x20000U)

Definition at line 39065 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_CNEW_SHIFT

#define SPDIF_SIC_CNEW_SHIFT (17U)

Definition at line 39066 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCK

#define SPDIF_SIC_LOCK | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIC_LOCK_MASK)

Definition at line 39076 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCK_MASK

#define SPDIF_SIC_LOCK_MASK (0x100000U)

Definition at line 39074 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCK_SHIFT

#define SPDIF_SIC_LOCK_SHIFT (20U)

Definition at line 39075 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCKLOSS

#define SPDIF_SIC_LOCKLOSS | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIC_LOCKLOSS_MASK)

Definition at line 39037 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCKLOSS_MASK

#define SPDIF_SIC_LOCKLOSS_MASK (0x4U)

Definition at line 39035 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_LOCKLOSS_SHIFT

#define SPDIF_SIC_LOCKLOSS_SHIFT (2U)

Definition at line 39036 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_QRXOV

#define SPDIF_SIC_QRXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_QRXOV_MASK)

Definition at line 39052 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_QRXOV_MASK

#define SPDIF_SIC_QRXOV_MASK (0x80U)

Definition at line 39050 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_QRXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIC_QRXOV_SHIFT (7U)

Definition at line 39051 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFORESYN

#define SPDIF_SIC_RXFIFORESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_MASK)

Definition at line 39040 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_MASK

#define SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)

Definition at line 39038 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIC_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)

Definition at line 39039 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV

#define SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_MASK)

Definition at line 39043 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_MASK

#define SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)

Definition at line 39041 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIC_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)

Definition at line 39042 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_SYMERR

#define SPDIF_SIC_SYMERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_SYMERR_MASK)

Definition at line 39061 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_SYMERR_MASK

#define SPDIF_SIC_SYMERR_MASK (0x8000U)

Definition at line 39059 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_SYMERR_SHIFT

#define SPDIF_SIC_SYMERR_SHIFT (15U)

Definition at line 39060 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXRESYN

#define SPDIF_SIC_TXRESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIC_TXRESYN_MASK)

Definition at line 39070 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXRESYN_MASK

#define SPDIF_SIC_TXRESYN_MASK (0x40000U)

Definition at line 39068 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXRESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIC_TXRESYN_SHIFT (18U)

Definition at line 39069 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXUNOV

#define SPDIF_SIC_TXUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_TXUNOV_MASK)

Definition at line 39073 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXUNOV_MASK

#define SPDIF_SIC_TXUNOV_MASK (0x80000U)

Definition at line 39071 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_TXUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIC_TXUNOV_SHIFT (19U)

Definition at line 39072 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQERR

#define SPDIF_SIC_UQERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIC_UQERR_MASK)

Definition at line 39046 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQERR_MASK

#define SPDIF_SIC_UQERR_MASK (0x20U)

Definition at line 39044 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQERR_SHIFT

#define SPDIF_SIC_UQERR_SHIFT (5U)

Definition at line 39045 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQSYNC

#define SPDIF_SIC_UQSYNC | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIC_UQSYNC_MASK)

Definition at line 39049 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQSYNC_MASK

#define SPDIF_SIC_UQSYNC_MASK (0x40U)

Definition at line 39047 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_UQSYNC_SHIFT

#define SPDIF_SIC_UQSYNC_SHIFT (6U)

Definition at line 39048 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_URXOV

#define SPDIF_SIC_URXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIC_URXOV_MASK)

Definition at line 39055 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_URXOV_MASK

#define SPDIF_SIC_URXOV_MASK (0x200U)

Definition at line 39053 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_URXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIC_URXOV_SHIFT (9U)

Definition at line 39054 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_VALNOGOOD

#define SPDIF_SIC_VALNOGOOD | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIC_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIC_VALNOGOOD_MASK)

Definition at line 39064 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_VALNOGOOD_MASK

#define SPDIF_SIC_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)

Definition at line 39062 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIC_VALNOGOOD_SHIFT

#define SPDIF_SIC_VALNOGOOD_SHIFT (16U)

Definition at line 39063 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_BITERR

#define SPDIF_SIE_BITERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_BITERR_MASK)

Definition at line 39012 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_BITERR_MASK

#define SPDIF_SIE_BITERR_MASK (0x4000U)

Definition at line 39010 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_BITERR_SHIFT

#define SPDIF_SIE_BITERR_SHIFT (14U)

Definition at line 39011 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_CNEW

#define SPDIF_SIE_CNEW | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIE_CNEW_MASK)

Definition at line 39021 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_CNEW_MASK

#define SPDIF_SIE_CNEW_MASK (0x20000U)

Definition at line 39019 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_CNEW_SHIFT

#define SPDIF_SIE_CNEW_SHIFT (17U)

Definition at line 39020 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCK

#define SPDIF_SIE_LOCK | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIE_LOCK_MASK)

Definition at line 39030 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCK_MASK

#define SPDIF_SIE_LOCK_MASK (0x100000U)

Definition at line 39028 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCK_SHIFT

#define SPDIF_SIE_LOCK_SHIFT (20U)

Definition at line 39029 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCKLOSS

#define SPDIF_SIE_LOCKLOSS | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIE_LOCKLOSS_MASK)

Definition at line 38985 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCKLOSS_MASK

#define SPDIF_SIE_LOCKLOSS_MASK (0x4U)

Definition at line 38983 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_LOCKLOSS_SHIFT

#define SPDIF_SIE_LOCKLOSS_SHIFT (2U)

Definition at line 38984 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXFUL

#define SPDIF_SIE_QRXFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_QRXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_QRXFUL_MASK)

Definition at line 39003 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXFUL_MASK

#define SPDIF_SIE_QRXFUL_MASK (0x100U)

Definition at line 39001 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIE_QRXFUL_SHIFT (8U)

Definition at line 39002 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXOV

#define SPDIF_SIE_QRXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_QRXOV_MASK)

Definition at line 39000 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXOV_MASK

#define SPDIF_SIE_QRXOV_MASK (0x80U)

Definition at line 38998 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_QRXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIE_QRXOV_SHIFT (7U)

Definition at line 38999 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOFUL

#define SPDIF_SIE_RXFIFOFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_MASK)

Definition at line 38979 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_MASK

#define SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_MASK (0x1U)

Definition at line 38977 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIE_RXFIFOFUL_SHIFT (0U)

Definition at line 38978 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFORESYN

#define SPDIF_SIE_RXFIFORESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_MASK)

Definition at line 38988 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_MASK

#define SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)

Definition at line 38986 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIE_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)

Definition at line 38987 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV

#define SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_MASK)

Definition at line 38991 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_MASK

#define SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)

Definition at line 38989 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIE_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)

Definition at line 38990 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_SYMERR

#define SPDIF_SIE_SYMERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_SYMERR_MASK)

Definition at line 39015 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_SYMERR_MASK

#define SPDIF_SIE_SYMERR_MASK (0x8000U)

Definition at line 39013 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_SYMERR_SHIFT

#define SPDIF_SIE_SYMERR_SHIFT (15U)

Definition at line 39014 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXEM

#define SPDIF_SIE_TXEM | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXEM_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXEM_MASK)

Definition at line 38982 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXEM_MASK

#define SPDIF_SIE_TXEM_MASK (0x2U)

Definition at line 38980 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXEM_SHIFT

#define SPDIF_SIE_TXEM_SHIFT (1U)

Definition at line 38981 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXRESYN

#define SPDIF_SIE_TXRESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXRESYN_MASK)

Definition at line 39024 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXRESYN_MASK

#define SPDIF_SIE_TXRESYN_MASK (0x40000U)

Definition at line 39022 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXRESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIE_TXRESYN_SHIFT (18U)

Definition at line 39023 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXUNOV

#define SPDIF_SIE_TXUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_TXUNOV_MASK)

Definition at line 39027 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXUNOV_MASK

#define SPDIF_SIE_TXUNOV_MASK (0x80000U)

Definition at line 39025 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_TXUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIE_TXUNOV_SHIFT (19U)

Definition at line 39026 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQERR

#define SPDIF_SIE_UQERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIE_UQERR_MASK)

Definition at line 38994 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQERR_MASK

#define SPDIF_SIE_UQERR_MASK (0x20U)

Definition at line 38992 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQERR_SHIFT

#define SPDIF_SIE_UQERR_SHIFT (5U)

Definition at line 38993 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQSYNC

#define SPDIF_SIE_UQSYNC | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIE_UQSYNC_MASK)

Definition at line 38997 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQSYNC_MASK

#define SPDIF_SIE_UQSYNC_MASK (0x40U)

Definition at line 38995 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_UQSYNC_SHIFT

#define SPDIF_SIE_UQSYNC_SHIFT (6U)

Definition at line 38996 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXFUL

#define SPDIF_SIE_URXFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_URXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIE_URXFUL_MASK)

Definition at line 39009 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXFUL_MASK

#define SPDIF_SIE_URXFUL_MASK (0x400U)

Definition at line 39007 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIE_URXFUL_SHIFT (10U)

Definition at line 39008 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXOV

#define SPDIF_SIE_URXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIE_URXOV_MASK)

Definition at line 39006 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXOV_MASK

#define SPDIF_SIE_URXOV_MASK (0x200U)

Definition at line 39004 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_URXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIE_URXOV_SHIFT (9U)

Definition at line 39005 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_VALNOGOOD

#define SPDIF_SIE_VALNOGOOD | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIE_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIE_VALNOGOOD_MASK)

Definition at line 39018 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_VALNOGOOD_MASK

#define SPDIF_SIE_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)

Definition at line 39016 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIE_VALNOGOOD_SHIFT

#define SPDIF_SIE_VALNOGOOD_SHIFT (16U)

Definition at line 39017 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_BITERR

#define SPDIF_SIS_BITERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_BITERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_BITERR_MASK)

Definition at line 39116 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_BITERR_MASK

#define SPDIF_SIS_BITERR_MASK (0x4000U)

Definition at line 39114 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_BITERR_SHIFT

#define SPDIF_SIS_BITERR_SHIFT (14U)

Definition at line 39115 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_CNEW

#define SPDIF_SIS_CNEW | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_CNEW_SHIFT)) & SPDIF_SIS_CNEW_MASK)

Definition at line 39125 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_CNEW_MASK

#define SPDIF_SIS_CNEW_MASK (0x20000U)

Definition at line 39123 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_CNEW_SHIFT

#define SPDIF_SIS_CNEW_SHIFT (17U)

Definition at line 39124 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCK

#define SPDIF_SIS_LOCK | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SIS_LOCK_MASK)

Definition at line 39134 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCK_MASK

#define SPDIF_SIS_LOCK_MASK (0x100000U)

Definition at line 39132 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCK_SHIFT

#define SPDIF_SIS_LOCK_SHIFT (20U)

Definition at line 39133 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCKLOSS

#define SPDIF_SIS_LOCKLOSS | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_LOCKLOSS_SHIFT)) & SPDIF_SIS_LOCKLOSS_MASK)

Definition at line 39089 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCKLOSS_MASK

#define SPDIF_SIS_LOCKLOSS_MASK (0x4U)

Definition at line 39087 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_LOCKLOSS_SHIFT

#define SPDIF_SIS_LOCKLOSS_SHIFT (2U)

Definition at line 39088 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXFUL

#define SPDIF_SIS_QRXFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_QRXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_QRXFUL_MASK)

Definition at line 39107 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXFUL_MASK

#define SPDIF_SIS_QRXFUL_MASK (0x100U)

Definition at line 39105 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIS_QRXFUL_SHIFT (8U)

Definition at line 39106 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXOV

#define SPDIF_SIS_QRXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_QRXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_QRXOV_MASK)

Definition at line 39104 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXOV_MASK

#define SPDIF_SIS_QRXOV_MASK (0x80U)

Definition at line 39102 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_QRXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIS_QRXOV_SHIFT (7U)

Definition at line 39103 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOFUL

#define SPDIF_SIS_RXFIFOFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_MASK)

Definition at line 39083 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_MASK

#define SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_MASK (0x1U)

Definition at line 39081 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIS_RXFIFOFUL_SHIFT (0U)

Definition at line 39082 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFORESYN

#define SPDIF_SIS_RXFIFORESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_MASK)

Definition at line 39092 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_MASK

#define SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_MASK (0x8U)

Definition at line 39090 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIS_RXFIFORESYN_SHIFT (3U)

Definition at line 39091 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV

#define SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_MASK)

Definition at line 39095 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_MASK

#define SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_MASK (0x10U)

Definition at line 39093 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIS_RXFIFOUNOV_SHIFT (4U)

Definition at line 39094 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_SYMERR

#define SPDIF_SIS_SYMERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_SYMERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_SYMERR_MASK)

Definition at line 39119 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_SYMERR_MASK

#define SPDIF_SIS_SYMERR_MASK (0x8000U)

Definition at line 39117 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_SYMERR_SHIFT

#define SPDIF_SIS_SYMERR_SHIFT (15U)

Definition at line 39118 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXEM

#define SPDIF_SIS_TXEM | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXEM_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXEM_MASK)

Definition at line 39086 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXEM_MASK

#define SPDIF_SIS_TXEM_MASK (0x2U)

Definition at line 39084 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXEM_SHIFT

#define SPDIF_SIS_TXEM_SHIFT (1U)

Definition at line 39085 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXRESYN

#define SPDIF_SIS_TXRESYN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXRESYN_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXRESYN_MASK)

Definition at line 39128 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXRESYN_MASK

#define SPDIF_SIS_TXRESYN_MASK (0x40000U)

Definition at line 39126 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXRESYN_SHIFT

#define SPDIF_SIS_TXRESYN_SHIFT (18U)

Definition at line 39127 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXUNOV

#define SPDIF_SIS_TXUNOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_TXUNOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_TXUNOV_MASK)

Definition at line 39131 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXUNOV_MASK

#define SPDIF_SIS_TXUNOV_MASK (0x80000U)

Definition at line 39129 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_TXUNOV_SHIFT

#define SPDIF_SIS_TXUNOV_SHIFT (19U)

Definition at line 39130 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQERR

#define SPDIF_SIS_UQERR | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_UQERR_SHIFT)) & SPDIF_SIS_UQERR_MASK)

Definition at line 39098 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQERR_MASK

#define SPDIF_SIS_UQERR_MASK (0x20U)

Definition at line 39096 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQERR_SHIFT

#define SPDIF_SIS_UQERR_SHIFT (5U)

Definition at line 39097 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQSYNC

#define SPDIF_SIS_UQSYNC | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_UQSYNC_SHIFT)) & SPDIF_SIS_UQSYNC_MASK)

Definition at line 39101 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQSYNC_MASK

#define SPDIF_SIS_UQSYNC_MASK (0x40U)

Definition at line 39099 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_UQSYNC_SHIFT

#define SPDIF_SIS_UQSYNC_SHIFT (6U)

Definition at line 39100 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXFUL

#define SPDIF_SIS_URXFUL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_URXFUL_SHIFT)) & SPDIF_SIS_URXFUL_MASK)

Definition at line 39113 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXFUL_MASK

#define SPDIF_SIS_URXFUL_MASK (0x400U)

Definition at line 39111 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXFUL_SHIFT

#define SPDIF_SIS_URXFUL_SHIFT (10U)

Definition at line 39112 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXOV

#define SPDIF_SIS_URXOV | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_URXOV_SHIFT)) & SPDIF_SIS_URXOV_MASK)

Definition at line 39110 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXOV_MASK

#define SPDIF_SIS_URXOV_MASK (0x200U)

Definition at line 39108 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_URXOV_SHIFT

#define SPDIF_SIS_URXOV_SHIFT (9U)

Definition at line 39109 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_VALNOGOOD

#define SPDIF_SIS_VALNOGOOD | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SIS_VALNOGOOD_SHIFT)) & SPDIF_SIS_VALNOGOOD_MASK)

Definition at line 39122 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_VALNOGOOD_MASK

#define SPDIF_SIS_VALNOGOOD_MASK (0x10000U)

Definition at line 39120 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SIS_VALNOGOOD_SHIFT

#define SPDIF_SIS_VALNOGOOD_SHIFT (16U)

Definition at line 39121 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCD_USYNCMODE

#define SPDIF_SRCD_USYNCMODE | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCD_USYNCMODE_SHIFT)) & SPDIF_SRCD_USYNCMODE_MASK)

USyncMode 0b0..Non-CD data 0b1..CD user channel subcode

Definition at line 38942 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCD_USYNCMODE_MASK

#define SPDIF_SRCD_USYNCMODE_MASK (0x2U)

Definition at line 38936 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCD_USYNCMODE_SHIFT

#define SPDIF_SRCD_USYNCMODE_SHIFT (1U)

Definition at line 38937 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H

#define SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_SHIFT)) & SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_MASK)

Definition at line 39155 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_MASK

#define SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39153 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_SHIFT

#define SPDIF_SRCSH_RXCCHANNEL_H_SHIFT (0U)

Definition at line 39154 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L

#define SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_SHIFT)) & SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_MASK)

Definition at line 39162 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_MASK

#define SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39160 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_SHIFT

#define SPDIF_SRCSL_RXCCHANNEL_L_SHIFT (0U)

Definition at line 39161 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRFM_FREQMEAS

#define SPDIF_SRFM_FREQMEAS | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRFM_FREQMEAS_SHIFT)) & SPDIF_SRFM_FREQMEAS_MASK)

Definition at line 39211 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRFM_FREQMEAS_MASK

#define SPDIF_SRFM_FREQMEAS_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39209 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRFM_FREQMEAS_SHIFT

#define SPDIF_SRFM_FREQMEAS_SHIFT (0U)

Definition at line 39210 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRL_RXDATALEFT

#define SPDIF_SRL_RXDATALEFT | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRL_RXDATALEFT_SHIFT)) & SPDIF_SRL_RXDATALEFT_MASK)

Definition at line 39141 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRL_RXDATALEFT_MASK

#define SPDIF_SRL_RXDATALEFT_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39139 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRL_RXDATALEFT_SHIFT

#define SPDIF_SRL_RXDATALEFT_SHIFT (0U)

Definition at line 39140 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL

#define SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_MASK)

ClkSrc_Sel 0b0000..if (DPLL Locked) SPDIF_RxClk else REF_CLK_32K (XTALOSC) 0b0001..if (DPLL Locked) SPDIF_RxClk else tx_clk (SPDIF0_CLK_ROOT) 0b0011..if (DPLL Locked) SPDIF_RxClk else SPDIF_EXT_CLK 0b0101..REF_CLK_32K (XTALOSC) 0b0110..tx_clk (SPDIF0_CLK_ROOT) 0b1000..SPDIF_EXT_CLK

Definition at line 38972 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_MASK

#define SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_MASK (0x780U)

Definition at line 38962 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_SHIFT

#define SPDIF_SRPC_CLKSRC_SEL_SHIFT (7U)

Definition at line 38963 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_GAINSEL

#define SPDIF_SRPC_GAINSEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_GAINSEL_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_GAINSEL_MASK)

GainSel 0b000..24*(2**10) 0b001..16*(2**10) 0b010..12*(2**10) 0b011..8*(2**10) 0b100..6*(2**10) 0b101..4*(2**10) 0b110..3*(2**10)

Definition at line 38958 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_GAINSEL_MASK

#define SPDIF_SRPC_GAINSEL_MASK (0x38U)

Definition at line 38947 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_GAINSEL_SHIFT

#define SPDIF_SRPC_GAINSEL_SHIFT (3U)

Definition at line 38948 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_LOCK

#define SPDIF_SRPC_LOCK | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRPC_LOCK_SHIFT)) & SPDIF_SRPC_LOCK_MASK)

Definition at line 38961 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_LOCK_MASK

#define SPDIF_SRPC_LOCK_MASK (0x40U)

Definition at line 38959 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRPC_LOCK_SHIFT

#define SPDIF_SRPC_LOCK_SHIFT (6U)

Definition at line 38960 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL

#define SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_SHIFT)) & SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_MASK)

Definition at line 39176 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_MASK

#define SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39174 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_SHIFT

#define SPDIF_SRQ_RXQCHANNEL_SHIFT (0U)

Definition at line 39175 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRR_RXDATARIGHT

#define SPDIF_SRR_RXDATARIGHT | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_SHIFT)) & SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_MASK)

Definition at line 39148 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_MASK

#define SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39146 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_SHIFT

#define SPDIF_SRR_RXDATARIGHT_SHIFT (0U)

Definition at line 39147 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRU_RXUCHANNEL

#define SPDIF_SRU_RXUCHANNEL | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_SHIFT)) & SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_MASK)

Definition at line 39169 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_MASK

#define SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39167 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_SHIFT

#define SPDIF_SRU_RXUCHANNEL_SHIFT (0U)

Definition at line 39168 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_SYSCLK_DF

#define SPDIF_STC_SYSCLK_DF | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_SYSCLK_DF_SHIFT)) & SPDIF_STC_SYSCLK_DF_MASK)

SYSCLK_DF 0b000000000..no clock signal 0b000000001..divider factor is 2 0b111111111..divider factor is 512

Definition at line 39250 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_SYSCLK_DF_MASK

#define SPDIF_STC_SYSCLK_DF_MASK (0xFF800U)

Definition at line 39243 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_SYSCLK_DF_SHIFT

#define SPDIF_STC_SYSCLK_DF_SHIFT (11U)

Definition at line 39244 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN

#define SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_SHIFT)) & SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_MASK)

tx_all_clk_en 0b0..disable transfer clock. 0b1..enable transfer clock.

Definition at line 39230 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_MASK

#define SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_MASK (0x80U)

Definition at line 39224 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_SHIFT

#define SPDIF_STC_TX_ALL_CLK_EN_SHIFT (7U)

Definition at line 39225 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_DF

#define SPDIF_STC_TXCLK_DF | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TXCLK_DF_SHIFT)) & SPDIF_STC_TXCLK_DF_MASK)

TxClk_DF 0b0000000..divider factor is 1 0b0000001..divider factor is 2 0b1111111..divider factor is 128

Definition at line 39223 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_DF_MASK

#define SPDIF_STC_TXCLK_DF_MASK (0x7FU)

Definition at line 39216 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_DF_SHIFT

#define SPDIF_STC_TXCLK_DF_SHIFT (0U)

Definition at line 39217 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE

#define SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_SHIFT)) & SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_MASK)

TxClk_Source 0b000..XTALOSC input (XTALOSC clock) 0b001..tx_clk input (from SPDIF0_CLK_ROOT. See CCM.) 0b010..tx_clk1 (from SAI1) 0b011..tx_clk2 SPDIF_EXT_CLK, from pads 0b100..tx_clk3 (from SAI2) 0b101..ipg_clk input (frequency divided) 0b110..tx_clk4 (from SAI3)

Definition at line 39242 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_MASK

#define SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_MASK (0x700U)

Definition at line 39231 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_SHIFT

#define SPDIF_STC_TXCLK_SOURCE_SHIFT (8U)

Definition at line 39232 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H

#define SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_SHIFT)) & SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_MASK)

Definition at line 39197 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_MASK

#define SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39195 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_SHIFT

#define SPDIF_STCSCH_TXCCHANNELCONS_H_SHIFT (0U)

Definition at line 39196 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L

#define SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_SHIFT)) & SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_MASK)

Definition at line 39204 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_MASK

#define SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39202 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_SHIFT

#define SPDIF_STCSCL_TXCCHANNELCONS_L_SHIFT (0U)

Definition at line 39203 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STL_TXDATALEFT

#define SPDIF_STL_TXDATALEFT | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STL_TXDATALEFT_SHIFT)) & SPDIF_STL_TXDATALEFT_MASK)

Definition at line 39183 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STL_TXDATALEFT_MASK

#define SPDIF_STL_TXDATALEFT_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39181 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STL_TXDATALEFT_SHIFT

#define SPDIF_STL_TXDATALEFT_SHIFT (0U)

Definition at line 39182 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STR_TXDATARIGHT

#define SPDIF_STR_TXDATARIGHT | ( |  | x | ) | (((uint32_t)(((uint32_t)(x)) << SPDIF_STR_TXDATARIGHT_SHIFT)) & SPDIF_STR_TXDATARIGHT_MASK)

Definition at line 39190 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STR_TXDATARIGHT_MASK

#define SPDIF_STR_TXDATARIGHT_MASK (0xFFFFFFU)

Definition at line 39188 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ SPDIF_STR_TXDATARIGHT_SHIFT

#define SPDIF_STR_TXDATARIGHT_SHIFT (0U)

Definition at line 39189 of file MIMXRT1062.h.