/*
 * Copyright 2018 NXP
 * All rights reserved.
 *
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 */

#include "evkmimxrt1060_flexspi_nor_config.h"

/* Component ID definition, used by tools. */
#ifndef FSL_COMPONENT_ID
#define FSL_COMPONENT_ID "platform.drivers.xip_board"
#endif

/*******************************************************************************
 * Code
 ******************************************************************************/
#if defined(XIP_BOOT_HEADER_ENABLE) && (XIP_BOOT_HEADER_ENABLE == 1)
#if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) || defined(__GNUC__)
__attribute__((section(".boot_hdr.conf")))
#elif defined(__ICCARM__)
#pragma location = ".boot_hdr.conf"
#endif

const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = {
    .memConfig =
        {
            .tag              = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
            .version          = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
            .readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad,
            .csHoldTime       = 3u,
            .csSetupTime      = 3u,
            // Enable DDR mode, Wordaddassable, Safe configuration, Differential clock
            .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads,
            .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_100MHz,
            .sflashA1Size  = 8u * 1024u * 1024u,
            .lookupTable =
                {
                    // Read LUTs
                    FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18),
                    FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04),
                },
        },
    .pageSize           = 256u,
    .sectorSize         = 4u * 1024u,
    .blockSize          = 256u * 1024u,
    .isUniformBlockSize = false,
};
#endif /* XIP_BOOT_HEADER_ENABLE */
