Callisto4Bootloader: Globals

Callisto4Bootloader

### - _ -

- _bl_driver_status_groups : bootloader_common.h
- _bl_status_groups : bootloader_common.h
- _bootdevice_option : bootloader_common.h
- _bootloader_clock_option : bootloader_common.h
- _bootmode_option : bootloader_common.h
- _dma_request_source : MIMXRT1062.h
- _FlashReadSampleClkSource : fsl_flexspi.h
- _flexspi_nor_status : flexspi_nor_flash.h
- _flexspi_status : fsl_flexspi.h
- _FlexSpiIpCmdError : fsl_flexspi.h
- _FlexSPIOperationType : fsl_flexspi.h
- _habstatus_option : bootloader_common.h
- _iomuxc_select_input : MIMXRT1062.h
- _iomuxc_select_input_1 : MIMXRT1062.h
- _iomuxc_sw_mux_ctl_pad : MIMXRT1062.h
- _iomuxc_sw_mux_ctl_pad_1 : MIMXRT1062.h
- _iomuxc_sw_pad_ctl_pad : MIMXRT1062.h
- _iomuxc_sw_pad_ctl_pad_1 : MIMXRT1062.h
- _pin_mux_direction : pin_mux.h
- _rtwdog_clock_prescaler : fsl_rtwdog.h
- _rtwdog_clock_source : fsl_rtwdog.h
- _rtwdog_interrupt_enable_t : fsl_rtwdog.h
- _rtwdog_status_flags_t : fsl_rtwdog.h
- _rtwdog_test_mode : fsl_rtwdog.h
- _target_version_constants : target_config.h
- _wdog_interrupt_enable : fsl_wdog.h
- _wdog_status_flags : fsl_wdog.h
- _xbar_input_signal : MIMXRT1062.h
- _xbar_output_signal : MIMXRT1062.h

### - a -

- arm_status : arm_math.h

### - c -

- C4_SVC_Op_t : c4_privilege_modes.h
- c4_wdog_t : c4_watchdog.h
- colour_t : c4_colours.h

### - e -

- E_parseIndices_t : c4_parser.h
- exit_code_t : c4_error_codes.h

### - f -

- file_op_t : c4_parser.h
- flexspi_clock_type_t : fsl_flexspi.h

### - i -

- IRQn : MIMXRT1062.h

### - t -

- tftp_err_t : c4_tftp.c
- tftp_mode_t : c4_tftp.c
- tftp_opcode_t : c4_tftp.c
- tftp_opt_t : c4_tftp.c