Callisto4Bootloader: Globals

Callisto4Bootloader

### - _ -

- __boot_hdr_end__ : bootloader.c
- __boot_hdr_start__ : bootloader.c
- __bss_section_table : bootloader.c
- __bss_section_table_end : bootloader.c , startup_mimxrt1062.c
- __data_section_table : bootloader.c , startup_mimxrt1062.c
- __data_section_table_end : bootloader.c , startup_mimxrt1062.c
- __section_table_end : bootloader.c
- __section_table_start : bootloader.c
- __Vectors : bootloader.c
- __vectors_start__ : bootloader.c

### - a -

- arm_cfft_sR_f32_len1024 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len128 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len16 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len2048 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len256 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len32 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len4096 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len512 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_f32_len64 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len1024 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len128 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len16 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len2048 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len256 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len32 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len4096 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len512 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q15_len64 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len1024 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len128 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len16 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len2048 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len256 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len32 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len4096 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len512 : arm_const_structs.h
- arm_cfft_sR_q31_len64 : arm_const_structs.h
- armBitRevIndexTable1024 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable128 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable16 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable2048 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable256 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable32 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable4096 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable512 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable64 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_1024 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_128 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_16 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_2048 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_256 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_32 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_4096 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_512 : arm_common_tables.h
- armBitRevIndexTable_fixed_64 : arm_common_tables.h
- armBitRevTable : arm_common_tables.h
- armPllConfig_BOARD_BootClockRUN : clock_config.c , clock_config.h
- armRecipTableQ15 : arm_common_tables.h
- armRecipTableQ31 : arm_common_tables.h

### - b -

- boot_data : bootloader.c
- BUF_LEN : bootloader.c

### - c -

- C4_exampleStrings : c4_parser.c
- C4_helpStrings : c4_parser.c
- C4_parseStrings : c4_parser.h , c4_parser.c
- CFG_VER_MAJ : c4_parser.c
- CFG_VER_MIN : c4_parser.c
- colourNames : c4_colours.h , c4_colours.c
- config_addr : c4_parser.c
- CURRENT : bootloader.c

### - e -

- err_strings : c4_error_codes.c

### - f -

- FLASH_INITIALISED : c4_qspi.c , c4_qspi_test.c
- FlashCode : c4_error_codes.c
- fsl_netif1 : c4_tftp.c , bootloader.c
- fsl_netif1_gw : c4_tftp.c , bootloader.c
- fsl_netif1_ipaddr : c4_tftp.c , bootloader.c
- fsl_netif1_netmask : c4_tftp.c , bootloader.c

### - g -

- g_bootloaderTree : bl_api.c
- g_ditLength : c4_error_codes.c
- g_flexSpiInstances : fsl_flexspi.c

### - h -

- HASH_MULTIPLIER : c4_parser.c
- HASH_SALT : c4_parser.c

### - i -

- i : excep_test.c
- image_vector_table : bootloader.c
- ITM_RxBuffer : core_armv81mml.h , core_armv8mml.h , core_cm7.h
- IVT_offset : bootloader.c

### - j -

- j : excep_test.c

### - l -

- loremIpsum : c4_qspi_test.c

### - q -

- qspifake : bootloader.c
- qspiflash_config : bootloader.c

### - r -

- RECOVERY : bootloader.c

### - s -

- s_wdogBases : fsl_wdog.c
- s_wdogClock : fsl_wdog.c
- s_wdogIRQ : fsl_wdog.c
- sat : cmsis_armcc.h
- sFlashConfig : c4_qspi.c , c4_qspi_test.c
- sFlashConfigOption : c4_qspi.c
- sinTable_f32 : arm_common_tables.h
- sinTable_q15 : arm_common_tables.h
- sinTable_q31 : arm_common_tables.h
- stPlatformCalls : bootloader.c
- sWdogConfig : c4_watchdog.c
- sWdogRegisters : c4_watchdog.c , c4_watchdog_types.h
- sysPllConfig_BOARD_BootClockRUN : clock_config.c , clock_config.h
- SystemCoreClock : clock_config.c , system_MIMXRT1062.c , system_MIMXRT1062.h

### - t -

- T_UINT16_READ : cmsis_armclang.h , cmsis_armclang_ltm.h , cmsis_gcc.h
- T_UINT16_WRITE : cmsis_armclang.h , cmsis_armclang_ltm.h , cmsis_gcc.h
- T_UINT32_READ : cmsis_armclang.h , cmsis_armclang_ltm.h , cmsis_gcc.h
- T_UINT32_WRITE : cmsis_armclang.h , cmsis_armclang_ltm.h , cmsis_gcc.h
- TFTP_DATA_MAX : c4_tftp.c
- TFTP_MODE : c4_tftp.c
- TFTP_OPT : c4_tftp.c
- TFTP_PACKET_MAX : c4_tftp.c
- TFTP_PORT : c4_tftp.c
- twiddleCoef_1024 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_1024_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_1024_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_128 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_128_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_128_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_16 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_16_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_16_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_2048 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_2048_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_2048_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_256 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_256_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_256_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_32 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_32_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_32_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_4096 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_4096_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_4096_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_512 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_512_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_512_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_64 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_64_q15 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_64_q31 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_1024 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_128 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_2048 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_256 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_32 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_4096 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_512 : arm_common_tables.h
- twiddleCoef_rfft_64 : arm_common_tables.h

### - u -

- usb1PllConfig_BOARD_BootClockRUN : clock_config.c , clock_config.h

### - v -

- VER_DATE : bootloader.c
- VER_MAJ : bootloader.c
- VER_MIN : bootloader.c
- VER_TIME : bootloader.c
- videoPllConfig_BOARD_BootClockRUN : clock_config.c , clock_config.h

### - w -

- WDOG_INITIALISED : c4_watchdog.c
- WDOG_MAX_INT : c4_watchdog.c
- WDOG_MAX_TO : c4_watchdog.c
- WDOG_MIN_INT : c4_watchdog.c
- WDOG_MIN_TO : c4_watchdog.c