Callisto4Bootloader: XTALOSC24M Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
XTALOSC24M Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| XTALOSC24M Register Masks

## Data Structures

struct | XTALOSC24M_Type

## Macros

#define | XTALOSC24M_BASE (0x400D8000u)
#define | XTALOSC24M ((XTALOSC24M_Type *)XTALOSC24M_BASE)
#define | XTALOSC24M_BASE_ADDRS { XTALOSC24M_BASE }
#define | XTALOSC24M_BASE_PTRS { XTALOSC24M }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ XTALOSC24M

#define XTALOSC24M ((XTALOSC24M_Type *)XTALOSC24M_BASE)

Peripheral XTALOSC24M base pointer

Definition at line 48478 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ XTALOSC24M_BASE

#define XTALOSC24M_BASE (0x400D8000u)

Peripheral XTALOSC24M base address

Definition at line 48476 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ XTALOSC24M_BASE_ADDRS

#define XTALOSC24M_BASE_ADDRS { XTALOSC24M_BASE }

Array initializer of XTALOSC24M peripheral base addresses

Definition at line 48480 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ XTALOSC24M_BASE_PTRS

#define XTALOSC24M_BASE_PTRS { XTALOSC24M }

Array initializer of XTALOSC24M peripheral base pointers

Definition at line 48482 of file MIMXRT1062.h.