Callisto4Bootloader: Data Fields - Variables

Callisto4Bootloader

### - v -

- v : __iar_u32
- V : APSR_Type , FlexSPI_Header_t , xPSR_Type
- VAL : SysTick_Type
- VAL0 : PWM_Type
- VAL1 : PWM_Type
- VAL2 : PWM_Type
- VAL3 : PWM_Type
- VAL4 : PWM_Type
- VAL5 : PWM_Type
- variant : CPUID_t
- VBUS_DETECT : USB_ANALOG_Type
- VBUS_DETECT_CLR : USB_ANALOG_Type
- VBUS_DETECT_SET : USB_ANALOG_Type
- VBUS_DETECT_STAT : USB_ANALOG_Type
- VBUS_DETECT_TOG : USB_ANALOG_Type
- VDCTRL0 : LCDIF_Type
- VDCTRL0_CLR : LCDIF_Type
- VDCTRL0_SET : LCDIF_Type
- VDCTRL0_TOG : LCDIF_Type
- VDCTRL1 : LCDIF_Type
- VDCTRL2 : LCDIF_Type
- VDCTRL3 : LCDIF_Type
- VDCTRL4 : LCDIF_Type
- VEND_SPEC : USDHC_Type
- VEND_SPEC2 : USDHC_Type
- VERID : FLEXIO_Type , I2S_Type , LPI2C_Type , LPSPI_Type , LPUART_Type
- version : _FlexSPIConfig , bootloader_api_entry_t , clock_driver_interface_t , DCD_t
- VERSION : DCP_Type
- version : FlexSPI_Header_t , flexspi_nor_driver_interface_t , IVT_t
- VERSION : OCOTP_Type
- version : StandardVersion
- VERSION : USBPHY_Type
- VID1 : TRNG_Type
- VID2 : TRNG_Type
- VTOR : SCB_Type