Callisto4Bootloader: IOMUXC_GPR Peripheral Access Layer

Callisto4Bootloader

Modules | Data Structures | Macros
IOMUXC_GPR Peripheral Access Layer
Mapping Information » Edma_request » Iomuxc_pads » Device Peripheral Access Layer

## Modules

| IOMUXC_GPR Register Masks

## Data Structures

struct | IOMUXC_GPR_Type

## Macros

#define | IOMUXC_GPR_BASE (0x400AC000u)
#define | IOMUXC_GPR ((IOMUXC_GPR_Type *)IOMUXC_GPR_BASE)
#define | IOMUXC_GPR_BASE_ADDRS { IOMUXC_GPR_BASE }
#define | IOMUXC_GPR_BASE_PTRS { IOMUXC_GPR }

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ IOMUXC_GPR

#define IOMUXC_GPR ((IOMUXC_GPR_Type *)IOMUXC_GPR_BASE)

Peripheral IOMUXC_GPR base pointer

Definition at line 24372 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_GPR_BASE

#define IOMUXC_GPR_BASE (0x400AC000u)

Peripheral IOMUXC_GPR base address

Definition at line 24370 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_GPR_BASE_ADDRS

#define IOMUXC_GPR_BASE_ADDRS { IOMUXC_GPR_BASE }

Array initializer of IOMUXC_GPR peripheral base addresses

Definition at line 24374 of file MIMXRT1062.h.

## ◆ IOMUXC_GPR_BASE_PTRS

#define IOMUXC_GPR_BASE_PTRS { IOMUXC_GPR }

Array initializer of IOMUXC_GPR peripheral base pointers

Definition at line 24376 of file MIMXRT1062.h.