<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
    <fileVersion>5</fileVersion>
    <fileChecksum>3586283195</fileChecksum>
    <configuration>
        <name>debug</name>
        <outputs>
            <file>$PROJ_DIR$\..\clock_config.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\pin_mux.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\pin_mux.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\board.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\clock_config.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\board.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\rt7M_tl.a</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdint.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\utilities\fsl_debug_console.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Defaults.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\assert.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_reset.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_flexcomm.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\board\clock_config.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_usart.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\utilities\fsl_assert.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\startup\startup_LPC55S36.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_power.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\board\pin_mux.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\shb_l.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_common.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_common_arm.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\component\uart\fsl_adapter_usart.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\ysizet.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\dl7M_tln.a</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Config_Normal.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\component\lists\fsl_component_generic_list.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\aarch32\iccarm_builtin.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_inputmux.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_clock.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\pwm.out</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\device\system_LPC55S36.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\yvals.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\source\pwm.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\math.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_pwm.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\m7M_tls.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\list\pwm.map</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\drivers\fsl_gpio.o</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdbool.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Product.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\CMSIS\Core\Include\cmsis_version.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\LPC55S36_features.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_flexcomm.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_inputmux_connections.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\fsl_device_registers.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_inputmux.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_gpio.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_flexcomm.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_pwm.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_power.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_power.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_gpio.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_reset.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\lists\fsl_component_generic_list.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common_arm.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_clock.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\lists\fsl_component_generic_list.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\LPC55S36.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_clock.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_usart.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\CMSIS\Core\Include\mpu_armv8.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\pwm.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\iar\startup_LPC55S36.s</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_iocon.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_usart.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\uart\fsl_adapter_uart.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\system_LPC55S36.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\system_LPC55S36.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\CMSIS\Core\Include\cmsis_iccarm.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_inputmux.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\uart\fsl_adapter_usart.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\CMSIS\Core\Include\core_cm33.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_pwm.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_reset.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\utilities\debug_console_lite\fsl_assert.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common_arm.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\utilities\debug_console_lite\fsl_debug_console.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_float_setup.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdarg.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stddef.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Product_string.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\debug\obj\board\board.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\utilities\debug_console_lite\fsl_debug_console.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\LPC55S36_flash.icf</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\string.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\ycheck.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Product_stdlib.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdlib.h</file>
        </outputs>
        <file>
            <name>[ROOT_NODE]</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 31 38</file>
                </tool>
            </outputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\clock_config.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 14</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 52 8 89 33 10 26 41 65 11 40 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 4</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\pin_mux.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 19</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 66 2 53</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\board.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 85</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 8 89 33 10 26 41 65 11 40 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 80 5 4 53 66</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\debug\pwm.out</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 38</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 87 85 14 23 16 30 21 22 27 9 13 39 29 18 36 12 15 19 34 17 32 20 7 37 25</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_flexcomm.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 13</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_gpio.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 39</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 53 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_power.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 18</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 88 89 33 10 26 41 24 84 65 11 40 8 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 52</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\lists\fsl_component_generic_list.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 27</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 58 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_clock.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 30</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 60 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 54 52</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_usart.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 15</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 67 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\pwm.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 34</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 80 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 2 5 4 53 66 50</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\iar\startup_LPC55S36.s</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>AARM</name>
                    <file> 17</file>
                </tool>
            </outputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\system_LPC55S36.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 32</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 8 89 33 10 26 41 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 21</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_inputmux.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 29</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 47 45 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\components\uart\fsl_adapter_usart.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 23</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 67 49 68</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_pwm.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 36</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 50 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_reset.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 12</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\utilities\debug_console_lite\fsl_assert.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 16</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 80</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\drivers\fsl_common_arm.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 22</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 65 11 89 33 10 26 41 40 8 88 24 84 91 90 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\devices\LPC55S36\utilities\debug_console_lite\fsl_debug_console.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 9</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 82 91 89 33 10 26 41 24 90 35 81 80 65 11 40 8 88 84 83 46 59 75 42 6 72 28 62 69 43 56 60 54 68</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
    </configuration>
    <configuration>
        <name>release</name>
        <outputs />
        <forcedrebuild>
            <name>[MULTI_TOOL]</name>
            <tool>ILINK</tool>
        </forcedrebuild>
    </configuration>
</project>
