<?xml version='1.0'?>
<datamodel version="7.0" 
           xmlns="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/16/root.xsd" 
           xmlns:a="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/16/attribute.xsd" 
           xmlns:v="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/06/schema.xsd" 
           xmlns:d="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/06/data.xsd">

  <d:ctr type="AUTOSAR" factory="autosar" 
         xmlns:ad="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/08/admindata.xsd" 
         xmlns:cd="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/08/customdata.xsd" 
         xmlns:f="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/14/formulaexpr.xsd" 
         xmlns:icc="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/08/implconfigclass.xsd" 
         xmlns:mt="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/11/multitest.xsd"  
         xmlns:variant="http://www.tresos.de/_projects/DataModel2/11/variant.xsd">
    <d:lst type="TOP-LEVEL-PACKAGES">
      <d:ctr name="Mcu" type="AR-PACKAGE">
        <d:lst type="ELEMENTS">
          <d:chc name="Mcu" type="AR-ELEMENT" value="MODULE-CONFIGURATION">
            <d:ctr type="MODULE-CONFIGURATION">
              <a:a name="DEF" value="ASPath:/TS_T2D41M10I0R0/Mcu"/>
              <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
              <d:ctr name="McuPublishedInformation" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                <a:a name="READONLY" value="true"/>
                <d:lst name="McuResetReasonConf" type="MAP">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="MCU_SOFTWARE_EXTERNAL_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_SOFTWARE_SYSTEM_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="1">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_STCU_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="2">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_FCCU_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_FOSU_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="4">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_CPU_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="5">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_EXTERNAL_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="6">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_POWER_ON_RESET" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="7">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_NO_RESET_REASON" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="8">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_MULTIPLE_RESET_REASON" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="9">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="MCU_RESET_UNDEFINED" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                    <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    <d:var name="McuResetReason" type="INTEGER" value="10">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@PRE"/>
                      <a:a name="READONLY" value="true"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                </d:lst>
              </d:ctr>
              <d:var name="IMPLEMENTATION_CONFIG_VARIANT" type="ENUMERATION" 
                     value="VariantPostBuild">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
              </d:var>
              <d:ctr name="CommonPublishedInformation" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                <d:var name="ArReleaseMajorVersion" type="INTEGER" value="4">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="ArReleaseMinorVersion" type="INTEGER" value="3">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="ArReleaseRevisionVersion" type="INTEGER" value="1">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="ModuleId" type="INTEGER" value="101">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="SwMajorVersion" type="INTEGER" value="1">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="SwMinorVersion" type="INTEGER" value="0">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="SwPatchVersion" type="INTEGER" value="0">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="VendorApiInfix" type="STRING" value="">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="VendorId" type="INTEGER" value="43">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
              </d:ctr>
              <d:ctr name="McuDebugConfiguration" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                <d:var name="McuGetPeriphStateApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuGetSystemStatetApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuGetPowerModeStatetApi" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuGetPowerDomainApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuSscmGetMemConfigApi" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuSscmGetUopsApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableCmuApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableDemReportErrorStatus" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuEmiosConfigureGprenApi" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuGetMidrStructureApi" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuSscmGetStatusApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
              </d:ctr>
              <d:ctr name="McuEMIOSConfiguration" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                <d:var name="McuEMIOSControl" type="BOOLEAN" value="true">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
              </d:ctr>
              <d:ctr name="McuGeneralConfiguration" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                <d:var name="McuCalloutBeforePerformReset" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDevErrorDetect" type="BOOLEAN" value="true">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuEnableUserModeSupport" type="BOOLEAN" 
                       value="false"/>
                <d:var name="McuEnterLowPowerMode" type="BOOLEAN" value="false"/>
                <d:var name="McuGetRamStateApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuInitClock" type="BOOLEAN" value="true">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuNoPll" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuPerformResetApi" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuPerformResetCallout" type="FUNCTION-NAME" 
                       value="NULL_PTR">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuTimeout" type="INTEGER" value="10000">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuVersionInfoApi" type="BOOLEAN" value="true">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuCmuNotification" type="FUNCTION-NAME" 
                       value="NULL_PTR">
                  <a:a name="ENABLE" value="false"/>
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuCmuErrorIsrUsed" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuErrorIsrNotification" type="FUNCTION-NAME" 
                       value="NULL_PTR">
                  <a:a name="ENABLE" value="false"/>
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableRamWaitStatesConfig" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableFlashConfigFromRam" type="BOOLEAN" 
                       value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuPrepareMemoryConfig" type="FUNCTION-NAME" 
                       value="NULL_PTR">
                  <a:a name="ENABLE" value="false"/>
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableSscmInit" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisableResetInit" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuDisablePmcInit" type="BOOLEAN" value="false">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
              </d:ctr>
              <d:ctr name="McuModuleConfiguration" type="IDENTIFIABLE">
                <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                <a:a name="SHORT-NAME" value="McuModuleConfiguration"/>
                <d:var name="McuResetSetting" type="INTEGER" value="1">
                  <a:a name="ENABLE" value="false"/>
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuClockSrcFailureNotification" type="ENUMERATION" 
                       value="DISABLED"/>
                <d:var name="McuCrystalFrequencyHz" type="FLOAT" value="4.0E7">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuNumberOfMcuModes" type="INTEGER" value="1">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuRamSectors" type="INTEGER" value="1">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:var name="McuSIPIRefClockFrequencyHz" type="FLOAT" 
                       value="4.0E7">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                </d:var>
                <d:lst name="McuClockSettingConfig" type="MAP">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="McuClockSettingConfig_0" type="IDENTIFIABLE">
                    <d:var name="McuClockSettingId" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO">
                        <a:v>@CALC</a:v>
                        <a:v>@DEF</a:v>
                      </a:a>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuETPUClockDivider" type="INTEGER" value="2">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuETPUClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="7.2E7">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuFMClockPeripheralDivider" type="INTEGER" 
                           value="2">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuFMPeripheralClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="1.32E8">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMCANClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="4.0E7">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMCANClockReference" type="ENUMERATION" 
                           value="XOSC">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuNonFMClockPeripheralDivider" type="INTEGER" 
                           value="2">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPcsEnable" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPerClockReference" type="ENUMERATION" 
                           value="PLL0_PHI">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPeripheralClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="7.2E7">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPlatClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="1.32E8">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPll0ClockReference" type="ENUMERATION" 
                           value="XOSC">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPll1ClockReference" type="ENUMERATION" 
                           value="PLL0_PHI1">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuSysClockUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                           value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuSystemClockDivider" type="INTEGER" value="1">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuSystemClockFrequency" type="FLOAT" 
                           value="2.64E8">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuSystemClockSwitch" type="ENUMERATION" 
                           value="PLL1_PHI">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:lst name="McuClkMonitor" type="MAP">
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_0" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_0_XOSC_AND_PLL_PHI0_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_1" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_1_CORE_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_2" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_2_PLAT_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_3" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_3_FM_PER_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_4" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_4_ETPU_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_5" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_5_PER_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_6" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_6_SD_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_7" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_7_PSI5_RX_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClkMonitor_8" type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuCmuName" type="ENUMERATION" 
                               value="CMU_8_PSI5_1US_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@DEF</a:v>
                            <a:v>@CALC</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClkMonitorEn" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuRCDivisorFactor" type="ENUMERATION" 
                               value="DIV_8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuHighFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="4095">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLowFrequencyRef" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                    </d:lst>
                    <d:lst name="McuClockReferencePoint" type="MAP">
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_EMIOS_CLK0" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="CUSTOM">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="1000000.0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_MCAN_CLK" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="MCAN_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="4.0E7">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_PER_CLK" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="PER_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="7.2E7">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_PLAT_CLK" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="PLAT_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="1.32E8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_SYS_CLK" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="SYS_CLK">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="2.64E8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuClockReferencePoint_EMIOS_1_CLK" 
                             type="IDENTIFIABLE">
                        <d:var name="McuClockReferencePointFrequency" 
                               type="FLOAT" value="8000000.0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@CALC</a:v>
                            <a:v>@DEF</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuClockFrequencySelect" 
                               type="ENUMERATION" value="EMIOS1"/>
                      </d:ctr>
                    </d:lst>
                    <d:ctr name="McuEMIOS" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:ctr name="McuEMIOS_0" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuEMIOS0ClockFrequency" type="FLOAT" 
                               value="1000000.0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuExternalTimeBase" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuFreezeBit" type="BOOLEAN" value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuGlobalPrescaler" type="INTEGER" 
                               value="72">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuGlobalPrescalerEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuGlobalTimeBaseEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuMdisBit" type="BOOLEAN" value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuServerTimeSlot" type="INTEGER" value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuEMIOS_1" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuEMIOS1ClockFrequency" type="FLOAT" 
                               value="8000000.0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO">
                            <a:v>@CALC</a:v>
                            <a:v>@DEF</a:v>
                          </a:a>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuExternalTimeBase" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuFreezeBit" type="BOOLEAN" value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuGlobalPrescaler" type="INTEGER" 
                               value="9"/>
                        <d:var name="McuGlobalPrescalerEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuGlobalTimeBaseEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="true">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuMdisBit" type="BOOLEAN" value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuServerTimeSlot" type="INTEGER" value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuExternalClock" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuCLKOUTFrequency" type="FLOAT" 
                             value="6.6E7">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuEngineeringClockDivisonFactor" 
                             type="INTEGER" value="66">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuEngineeringClockFrequency" type="FLOAT" 
                             value="1000000.0">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuEngineeringClockSource" 
                             type="ENUMERATION" value="PLAT_CLK">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuExternalBusDivisonFactor" type="INTEGER" 
                             value="4">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuExternalBusTapSelect" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuExternalClockUnderMcuControl" 
                             type="BOOLEAN" value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuFlash" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuFlashAddrPipelineControl" type="INTEGER" 
                             value="1">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuFlashReadWaitStateControl" type="INTEGER" 
                             value="3">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuLFASTClockConfig" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuLFASTClockDivider" type="INTEGER" 
                             value="2">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuLFASTClockFrequency" type="FLOAT" 
                             value="7.2E7">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuLFASTClockSource" type="ENUMERATION" 
                             value="PER_CLK_UNDIV">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuLFASTClockUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                             value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuPSI5ClockConfig" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuPSI51UsClockFrequency" type="FLOAT" 
                             value="7.2E7">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPSI5ClockDivider" type="INTEGER" value="2">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPSI5ClockDivider1Mhz" type="INTEGER" 
                             value="2">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPSI5ClockUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                             value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPSI5RxClockFrequency" type="FLOAT" 
                             value="7.2E7">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuPll_0" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuPllClockConfiguration" type="ENUMERATION" 
                             value="NORMAL_MODE_WITH_PLL_RUNNING">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPllUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                             value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:ctr name="McuPll0_Parameter" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuInputClkPreDivider" type="INTEGER" 
                               value="5">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLoopMultiplicationClkDivider" 
                               type="INTEGER" value="72">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLossOfLockInt" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuPHI1_ReducedFreqDivider" type="INTEGER" 
                               value="12">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuPHI_ReducedFreqDivider" type="INTEGER" 
                               value="4">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="PLL0_PHI1_Frequency" type="FLOAT" 
                               value="4.8E7">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="PLL0_PHI_Frequency" type="FLOAT" 
                               value="1.44E8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="PLL0_VCO_Frequency" type="FLOAT" 
                               value="1.152E9">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuPll_1" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuPllClockConfiguration" type="ENUMERATION" 
                             value="NORMAL_MODE_WITH_PLL_RUNNING">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuPllUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                             value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:ctr name="McuFdPll1_Parameter" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuDthDisable0" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuDthDisable1" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuFractionalDivider" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuFmPll1_Parameter" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuModulationIncrementStep" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuModulationPeriod" type="INTEGER" 
                               value="0">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuSpreadSelection" type="ENUMERATION" 
                               value="Down_Spread">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                      <d:ctr name="McuPll1_Parameter" type="IDENTIFIABLE">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:var name="McuFracDivEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLoopMultiplicationClkDivider" 
                               type="INTEGER" value="22">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuLossOfLockInt" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuModulationEnable" type="BOOLEAN" 
                               value="false">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="McuPHI_ReducedFreqDivider" type="INTEGER" 
                               value="2">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="PLL1_PHI_Frequency" type="FLOAT" 
                               value="2.64E8">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                        <d:var name="PLL1_VCO_Frequency" type="FLOAT" 
                               value="1.056E9">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        </d:var>
                      </d:ctr>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuProgClkSwitch" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuProgresSwitchDuration" type="INTEGER" 
                             value="0">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:lst name="McuPcsConfig" type="MAP">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                        <d:ctr name="McuPcsConfig_0" type="IDENTIFIABLE">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          <d:var name="McuPCS_DivEnd" type="INTEGER" value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivInit" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivRate" type="INTEGER" value="0">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivStart" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_Name" type="ENUMERATION" 
                                 value="PCS_1">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                        </d:ctr>
                        <d:ctr name="McuPcsConfig_1" type="IDENTIFIABLE">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          <d:var name="McuPCS_DivEnd" type="INTEGER" value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivInit" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivRate" type="INTEGER" value="0">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivStart" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_Name" type="ENUMERATION" 
                                 value="PCS_2">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                        </d:ctr>
                        <d:ctr name="McuPcsConfig_2" type="IDENTIFIABLE">
                          <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          <d:var name="McuPCS_DivEnd" type="INTEGER" value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivInit" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivRate" type="INTEGER" value="0">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_DivStart" type="INTEGER" 
                                 value="999">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                          <d:var name="McuPCS_Name" type="ENUMERATION" 
                                 value="PCS_3">
                            <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                          </d:var>
                        </d:ctr>
                      </d:lst>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuRam" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuRam_PRAMC_0_FT_DIS" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuRam_PRAMC_0_P0_BO_DIS" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuRam_PRAMC_1_FT_DIS" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuRam_PRAMC_1_P0_BO_DIS" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuSigmaDeltaClockConfig" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuSDClockUnderMcuControl" type="BOOLEAN" 
                             value="true">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuSigmaDeltaClockDivider" type="INTEGER" 
                             value="2">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuSigmaDeltaClockFrequency" type="FLOAT" 
                             value="7.2E7">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                  </d:ctr>
                </d:lst>
                <d:ctr name="McuDemEventParameterRefs" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="ENABLE" value="true"/>
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ref name="MCU_E_CLOCK_FAILURE" type="REFERENCE" >
                    <a:a name="ENABLE" value="false"/>
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                  </d:ref>
                  <d:ref name="MCU_E_SSCM_CER_FAILURE" type="REFERENCE" 
                         value="ASPath:/Dem/Dem/DemConfigSet_0/DEM_E_GENERAL_FAILURE">
                    <a:a name="ENABLE" value="true"/>
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:ref>
                  <d:ref name="MCU_E_TIMEOUT_FAILURE" type="REFERENCE" 
                         value="ASPath:/Dem/Dem/DemConfigSet_0/DEM_E_GENERAL_FAILURE">
                    <a:a name="ENABLE" value="true"/>
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:ref>
                </d:ctr>
                <d:ctr name="McuInterruptEvents" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:var name="McuTemperatureErrorEvent" type="BOOLEAN" 
                         value="false">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:var>
                  <d:var name="McuVoltageErrorEvent" type="BOOLEAN" 
                         value="false">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:var>
                </d:ctr>
                <d:lst name="McuModeSettingConf" type="MAP">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="McuModeSettingConf_0" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuMode" type="INTEGER" value="0"/>
                    <d:var name="McuPowerMode" type="ENUMERATION" value="RUN">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                    <d:ctr name="Halt1Register" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="HaltCORE0" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltCORE1" type="BOOLEAN" value="false"/>
                      <d:var name="HaltCSE" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDECFIL" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDSPIA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDSPIB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDSPIC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDSPID" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltDSPIE" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltEBI" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltEMIOS0" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltEMIOS1" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltEQADCA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltEQADCB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCIA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCIB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCIC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCID" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCIE" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltESCIF" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltETPUA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltETPUC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltFLEXCANA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltFLEXCANB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltFLEXCANC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltFLEXCAND" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltNPC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltPIT" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="Halt2Register" type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="HaltCRC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltFEC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltMCANA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltMCANB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltPSI5A" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltPSI5B" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSDA" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSDB" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSDC" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSDD" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSIPI" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSRX0" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSRX1" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="HaltSTCU" type="BOOLEAN" value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuCore0ResetVectorRegister" 
                           type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuCore0ResetEnable" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuCore0ResetVector" type="INTEGER" 
                             value="4294967292">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuCore0VLESelect" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                    <d:ctr name="McuCore1ResetVectorRegister" 
                           type="IDENTIFIABLE">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      <d:var name="McuCore1ResetEnable" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuCore1ResetVector" type="INTEGER" 
                             value="4294967292">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                      <d:var name="McuCore1VLESelect" type="BOOLEAN" 
                             value="false">
                        <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                      </d:var>
                    </d:ctr>
                  </d:ctr>
                </d:lst>
                <d:ctr name="McuPlatformFlashConfig" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="McuPFAPR" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuMaster0AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster10AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster11AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster12AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster13AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster14AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster15AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster1AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster2AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster3AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster4AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster5AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster6AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster7AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster8AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuMaster9AccessProt" type="INTEGER" value="3">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPFCR1" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuPort0DataPrefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0InstructionPrefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master0Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master10Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master11Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master12Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master13Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master14Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master15Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master1Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master2Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master3Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master4Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master5Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master6Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master7Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master8Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0Master9Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0PrefetchLimit" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0ReadBufferEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPFCR2" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuPort1DataPrefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1InstructionPrefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master0Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master10Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master11Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master12Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master13Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master14Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master15Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master1Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master2Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master3Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master4Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master5Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master6Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master7Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master8Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1Master9Prefetch" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1PrefetchLimit" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1ReadBufferEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPFCR3" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuArbitrationMode" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuBFENLock" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuDataErrorSuppression" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort0PageBufferConfiguration" 
                           type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPort1LineBufferConfiguration" 
                           type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                </d:ctr>
                <d:ctr name="McuPowerControl" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="McuPMC_ADCChannelSelectConfig" 
                         type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuPMC_ADCChannelSelect" type="ENUMERATION" 
                           value="ADC_CHANNEL_OFF">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_IntConfig" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuTS0_0IE" type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTS0_2IE" type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTS1_0IE" type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTS1_2IE" type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_LVD_HVD_InterruptEnableConfig" 
                         type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_CORE_InterruptEnable" 
                           type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_FLASH_InterruptEnable" 
                           type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_HV_InterruptEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_LVD_CORE_COLD_InterruptEnable" 
                           type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_ResetEventEnableConfig" 
                         type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_FLASH_ResetEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_HV_ResetEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_HVD_CORE_ResetEnable" type="BOOLEAN" 
                           value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuPMC_LVD_CORE_COLD_ResetEnable" 
                           type="BOOLEAN" value="false">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_TempDetectorConfig" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuTS0_EN" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTS1_EN" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_TempResetEventEnConfig" 
                         type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuTEMP0_0E" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP0_2E" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP1_0E" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP1_2E" type="BOOLEAN" value="true">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                  <d:ctr name="McuPMC_TempResetEventSelConfig" 
                         type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuTEMP0_0S" type="ENUMERATION" 
                           value="POR_GENERATED">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP0_2S" type="ENUMERATION" 
                           value="POR_GENERATED">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP1_0S" type="ENUMERATION" 
                           value="POR_GENERATED">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuTEMP1_2S" type="ENUMERATION" 
                           value="POR_GENERATED">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                </d:ctr>
                <d:lst name="McuRamSectorSettingConf" type="MAP">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:ctr name="McuRamSectorSettingConf_0" type="IDENTIFIABLE">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    <d:var name="McuRamDefaultValue" type="INTEGER" value="186">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectionWriteSize" type="INTEGER" 
                           value="8">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="@DEF"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectionBaseAddrLinkerSym" type="STRING" 
                           value="">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectionBaseAddress" type="INTEGER" 
                           value="1073741824">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectionSize" type="INTEGER" value="1024">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectionSizeLinkerSym" type="STRING" 
                           value="">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                    <d:var name="McuRamSectorId" type="INTEGER" value="0">
                      <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                    </d:var>
                  </d:ctr>
                </d:lst>
                <d:ctr name="McuResetConfig" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:var name="McuResetEscalationThreshold" type="INTEGER" 
                         value="8">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:var>
                  <d:var name="McuResetSource" type="ENUMERATION" 
                         value="SoftwareSystemReset">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:var>
                </d:ctr>
                <d:ctr name="McuSSCMConfiguration" type="IDENTIFIABLE">
                  <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  <d:var name="McuSscmPae" type="BOOLEAN" value="true">
                    <a:a name="IMPORTER_INFO" value="Mcu"/>
                  </d:var>
                </d:ctr>
              </d:ctr>
            </d:ctr>
          </d:chc>
        </d:lst>
      </d:ctr>
    </d:lst>
  </d:ctr>

</datamodel>
