../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:93:13:NxpNci_FillInterfaceInfo	16	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:81:13:NxpNci_HostTransceive.constprop	24	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:72:13:NxpNci_WaitForReception.constprop	16	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:433:13:NxpNci_PresenceCheck	344	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:402:13:NxpNci_WriteNdef.isra	536	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:354:13:NxpNci_ReadNdef.isra	792	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:156:6:NxpNci_ProcessCardMode	544	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:204:6:NxpNci_CardModeReceive	280	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:223:6:NxpNci_CardModeSend	536	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:325:6:NxpNci_ReaderTagCmd	544	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:514:6:NxpNci_ProcessReaderMode	40	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:541:6:NxpNci_ReaderActivateNext	296	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:586:6:NxpNci_ReaderReActivate	288	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:607:6:NxpNci_Connect	296	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:630:6:NxpNci_GetFwVersion	0	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:637:6:NxpNci_Disconnect	8	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:645:6:NxpNci_ConfigureSettings	336	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:747:6:NxpNci_ConfigureMode	600	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:880:6:NxpNci_ConfigureParams	272	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:891:6:NxpNci_StartDiscovery	280	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:914:6:NxpNci_StopDiscovery	280	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:926:6:NxpNci_WaitForDiscoveryNotification	288	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:1082:6:NFCEE_NDEF_Configuration	336	static
../NfcLibrary/NxpNci20/src/NxpNci20.c:1100:6:NFCEE_NDEF_DH_Write	408	static
