EthIf_GetRxMgmtObject (uint8 CtrlIdx, Eth_DataType * DataPtr, struct EthSwt_MgmtObjectType * * MgmtObjectPtr)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG Result => 1
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return 1;

}


EthIf_GetTxMgmtObject (uint8 CtrlIdx, Eth_BufIdxType BufIdx, struct EthSwt_MgmtObjectType * * MgmtObjectPtr)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG Result => 1
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return 1;

}


EthIf_SwitchPortModeIndication (uint8 SwitchIdx, uint8 SwitchPortIdx, EthTrcv_ModeType PortMode)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return;

}


EthIf_TrcvModeIndication (uint8 TrcvIdx, EthTrcv_ModeType TrcvMode)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  EthIf_CtrlModeIndication (TrcvIdx_1(D), TrcvMode_2(D)); [tail call]
  return;

}


EthIf_CtrlModeIndication (uint8 CtrlIdx, Eth_ModeType CtrlMode)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return;

}


EthIf_TxConfirmation (uint8 CtrlIdx, Eth_BufIdxType BufIdx, Std_ReturnType Result)
{
  int _1;
  long unsigned int _2;
  long unsigned int _3;

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 = (int) CtrlIdx_4(D);
  _2 = pfeTxConfCtr[_1];
  _3 = _2 + 1;
  pfeTxConfCtr[_1] = _3;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return;

}


EthIf_RxIndication (uint8 CtrlIdx, Eth_FrameType FrameType, boolean IsBroadcast, uint8 * PhysAddrPtr, Eth_DataType * DataPtr, uint16 LenByte)
{
  int _1;
  long unsigned int _2;
  long unsigned int _3;

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 = (int) CtrlIdx_4(D);
  _2 = pfeRxCtr[_1];
  _3 = _2 + 1;
  pfeRxCtr[_1] = _3;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return;

}


