Sur Cortex A5@500MHz, boucle de 0xffff00 NOP :
- avec cache : 202ms

Sur Cortex A5@396MHz, boucle de 0xffff00 NOP :
- avec cache : 255ms

Sur Cortex M4@132MHz, boucle de 0xffff00 NOP :
- avec cache en 0x1f040000 : 891ms

Ratio : 3.5 ==> branch prediction active sur A5 ==> 2 cycle par branch conditionel sur M4


Sur Cortex M4@132MHz, boucle de 0xfff00 NOP :
- sans cache en 0x3f040000 : 240ms
- sans cache en 0x1f040000 : 200ms
- avec cache en 0x3f040000 : 80ms
- avec cache en 0x1f040000 : 56ms

